부   의   안   건

파주 도시관리계획(도시계획시설 : 환경기초시설) 결정(안)에 따른 의견청취의 건

- 파주 환경순환센터 현대화사업 -

파     주     시

파주 도시관리계획(도시계획시설 : 환경기초시설) 결정(안)에 따른 의견청취의 건

- 파주 환경순환센터 현대화사업 -

의 안 번 호			제출연월일 : 2021. 10. 제 출 자 : 파 주 시 장

□ 제안이유

○ 파주 환경순환센터 현대화사업을 통해 지역주민의 생활 환경을 개선하고 폐자원을 효율적으로 처리하기 위해「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조 및 같은 법 시행령 제22조 규정에 따라 도시관리계획 결정(안)에 대해 시 의회 의견을 청취하고자 합니다.

□ 도시관리계획 결정(안) 조서

○ 환경기초시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
신설	A	수질오염방지시설	분뇨처리시설	파주읍 봉암리 1001-2 일원	-	증) 16,063	16,063	-
신설	B	수질오염방지시설	분뇨처리시설	파주읍 봉암리 1040-1 일원	-	증) 14,495	14,495	-	수질오염방지시설 폐기물처리시설 중복결정
		폐기물처리시설	생활폐기물 처리시설
신설	C	수질오염방지시설	분뇨처리시설	파주읍 봉암리 1042-1	-	증) 4,859	4,859	-
신설	D	폐기물처리시설	생활폐기물 처리시설	파주읍 봉암리 1042-1	-	증) 5,350	5,350	-

○ 환경기초시설 변경 사유서

도면 표시번호	시설명	결정내용	결정사유
A	수질오염방지시설	‣ 신설 : 16,063㎡	‣ 기 운영시설의 체계적 관리
B	수질오염방지시설 폐기물처리시설	‣ 신설 : 14,495㎡ -수질오염방지시설, 폐기물처리시설 중복결정	‣ 악취 및 잦은 고장 등 시설 노후화로 인한 문제 해결을 위해 현대화된 환경기초시설 구축
C	수질오염방지시설	‣ 신설 : 4,859㎡	‣ 기 운영시설의 체계적 관리
D	폐기물처리시설	‣ 신설 : 5,350㎡	‣ 기 운영시설의 체계적 관리

□ 도시관리계획 결정(안)도

□ 추진사항 및 향후계획

○ 추진사항

- 2021. 08. : 도시관리계획(안) 입안

- 2021. 09. : 관련 기관⋅부서 협의

- 2021. 10. 08. ∼ 22. : 주민공람공고(의견없음)

- 2021. 10. 26. : 시의회 의견 청취

○ 향후계획

- 2021. 11. : 시 도시계획위원회 심의

- 2021. 12. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

붙임  사업계획서 1부.

<붙임>

사 업 계 획 서

□ 사업개요

○ 위치 및 면적

- 위치 : 파주읍 봉암리 1001-2번지 일원

- 면적 : 40,767㎡

○ 시 설 명 : 수질오염방지시설, 폐기물처리시설

○ 사업기간 : 2020～ 2026

○ 시 행 자 : 파주시장(자원순환과)

○ 총사업비 : 47,700백만원

□ 위 치 도

□ 시설배치계획

○ 배치계획도

<기존 시설>

수질오염방지시설A

<현대화사업 예정>

수질오염방지시설

폐기물처리시설B

<기존 시설>

수질오염방지시설C

<기존 시설>

폐기물처리시설D

○ 시설개요

- 수질오염방지시설A (기존시설)

분뇨처리시설(80톤)

설치년도 : 1997년

시설용량 : 80톤/일 (분뇨)

처리방법 : 단독처리

구 분		상 세 내 용
주처리공법		⋅호기성 소화법(1,2차 탈질 질화법)
처리공정		⋅투입 → 종합협잡물처리기 → 원심분리기 → 1차탈질/질화조 → 1차 침전조 → 2차탈질/질화조 → 2차 침전조 → 한외여과막 → 가압부상조 → 상항류여과기 → 활성탄여과기 → 방류
고도처리 설치여부	질소처리방법	⋅탈질 공정
	인처리방법	⋅가압부상 공정
방류하천		⋅문산천 → 임진강 → 서해

가축분뇨처리시설

설치년도 : 2000년 11월	∘ 시설용량 : 200톤/일

∘처리공법 : BIOSUF

처리공정 : (1차) 협잡물처리 → (2차) 질산탈질화, 한외여과(가동중지) → (3차) 가압부상 및 여과

- 수질오염방지시설, 폐기물처리시설B (현대화사업 예정)

면  적 : 약 14,000㎡

계획목표년도 : 2026년

구 분

개    요

계획시설용량

⋅160㎥/일(가축분뇨 90 + 음식물류폐기물 70)

처리시설

전처리

⋅협잡물종합처리기, 파쇄선별기

주처리

⋅혐기성소화시설

부대시설

⋅가스이용설비, 폐수처리시설, 악취방지시설

계획

유입성상

구 분	BOD	CODMn	CODCr	SS	T-N	T-P	TS
가축분뇨 (mg/L)	35,000	20,000	40,000	30,000	6,000	800	50,000
음식물류폐기물 (mg/L)	160,000	110,000	250,000	140,000	6,000	800	210,000

하수처리시설

연계수질

⋅파주 LCD 공공폐수처리시설 연계처리

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	비고
계획수질(mg/L)	250	633	230	210	30	연계유량 210㎥/일 기준

- 수질오염방지시설C (기존시설)

분뇨처리시설(80톤)

준공일 : 2005년 10월 06일

시설용량 : 80톤/일 (분뇨)

처리방법 : 단독처리

구 분		상 세 내 용
주처리공법		⋅호기성 소화법(1,2차 탈질 질화법)
처리공정		⋅투입 → 종합협잡물처리기 → 원심분리기 → 1차탈질/질화조 → 침전조 → 2차탈질/질화조 → 한외여과막 → 가압부상조 → 상항류여과기 → 활성탄여과기 → 방류
고도처리 설치여부	질소처리방법	⋅탈질 공정
	인처리방법	⋅가압부상 공정
방류하천		⋅문산천 → 임진강 → 서해

- 폐기물처리시설D (기존시설)

음식물쓰레기 처리시설(80톤)

설치년도 : 2008년

시설용량 : 80톤/일 (악취제거시설 : 활성탄, 바이오필터, 약액세정탑)

처리공법 : 호기성 퇴비화

처리공정 : (1차) 선별파쇄 및 협잡물제거 → (2차) 탈수 및 부숙 → (3차) 후부숙

□ 교통처리계획도

구분	지점	개선방안
진출입 동선	Ⓐ	□ 사업지 진출입구 개설 및 운영방안 수립 -비신호운영 -업무차량을 위한 지상진출입과 폐기물차량을 위한 지하진출입 분리운영
주차	Ⓑ	□ 상근 및 방문객을 위한 주차장 계획 -계획주차대수 : 35대 (상근 19대, 방문 16대) -주차장 통로폭 6.0m 확보
교통안전 및 기타		□ 사업지안내표지판 설치(1개소) □ 시거불량지점 반사경 설치(2개소) □ 지하주차장 진출입램프에 경고등 설치 (2개소)

단 면

범 례
	사업지 경계
	과속방지턱(현황)
	반사경(현황)
	반사경(설치)
	경고등
	사업지안내표지판
	진출입동선