17-1 음식물쓰레기 공공처리시설 사업현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 시 설 담 당 김 진 영 (인)

□ 공공처리시설 설치 현황

○ 음식물쓰레기 퇴비화 시설

․위    치 : 파주읍 봉암리 1038-4번지 일원

․시설용량 : 30톤/일

․처리공법 : 중원혐기성소화+호기성퇴비화

․총사업비 : 3,200백만원(도비1,600 시비1,600)

․사업기간 : 1998. 9. ～1999.10.

․위 탁 자 : 파주시 시설관리공단

○ 축분혼합공공처리시설

․위    치 : 파주읍 봉암리 1039-3번지 일원

․시설용량 : 80톤/일(축분 60 + 음식물 20톤)

․처리공법 : 혐기성소화퇴비화

․총사업비 : 10,437백만원(양여금7,200 도비900 시비2,337)

․사업기간 : 2001. 5. ～2004.12.

․위 탁 자 : 파주시 시설관리공단

□ 위탁관리 운영 현황

○ 2005년도                                                (단위 : 톤)

월 별	반입량	처리량	반입 일수	미반입 일 수	퇴비화(비료) 생산량			비 고
	(일평균)	(일평균)			생산량	판매량	농 가 무상공급
계	17,516.71	17,516.71	309	56	1,405	-	1,075.2
	56.69	56.69
1월	1,214	1,214	25	6	110	-	-
	48.6	48.6
2월	1,173	1,173	24	4	100	-	312
	48.9	48.9
3월	1,235	1,235	26	5	110	-	196
	47.5	47.5
4월	1,285	1,285	26	4	110	-	-
	49.4	49.4
5월	1,451	1,451	26	5	120	-	-
	55.8	55.8
6월	1,581	1,581	26	4	99	-	75
	60.8	60.8
7월	1,771	1,771	26	5	140	-	60
	68.1	68.1
8월	1,738	1,738	26	5	109	-	95
	66.85	66.85
9월	1,555.51	1,551.51	26	4	108	-	81.2
	59.83	59.83
10월	1,497.51	1,479.51	26	5	144	-	103
	57.6	57.6
11월	1,654.57	1,654.57	26	4	120	-	80
	63.64	63.64
12월	1,361.12	1,361.12	26	5	135	-	73
	52.35	52.35

○ 2006년도                                                (단위 : 톤)

월 별	반입량	처리량	반입 일수	미반입 일 수	퇴비화(비료) 생산량			비 고
	(일평균)	(일평균)			생산량	판매량	농 가 무상공급
계	12,505.56	12,505.56	209	34	2,154	-	1,893.0
	59.84	59.84
1월	1,467.74	1,467.74	27	4	168	-	100
	54.36	54.36
2월	1,338.82	1,338.82	24	4	192	-	185
	55.78	55.78
3월	1,442.40	1,442.40	27	4	216	-	280
	53.42	53.42
4월	1,428.02	1,428.02	25	5	264	-	206.44
	57.12	57.12
5월	1,711.14	1,711.14	27	4	288	-	338.82
	63.38	63.38
6월	1,683.64	1,683.64	26	4	390	-	358.28
	64.76	64.76
7월	1,696.82	1,696.82	26	5	312	-	135.83
	65.26	65.26
8월	1,736.98	1,736.98	27	4	324	-	288.67
	64.33	64.33
9월			이	하	여	백
10월
11월
12월

□ 음식물 쓰레기처리시설 확충사업 현황

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

○ 처리용량 : 음식물 쓰레기 80톤/일

○ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2007. 12.

○ 사 업 비 : 14,000백만원(국비 4,200 도비 4,900 시비 4,900)

․ 확보액 : 7,200백만원(국비 2,160 도비 2,520 시비 2,520)

․ 부족액 : 6,800백만원(국비 2,040 도비 2,380 시비 2,380)

○ 추진현황

․ ‘04.  4. 14 : 타당성조사 용역 착수

․ ‘04.  7.  6 : 경기도 지방재정 투융자심사 완료(적정)

․ ‘04.  8. 11 : 타당성조사 용역 완료

․ ‘04.  9. 10 : 타시군 벤치마킹 실시(난지도 소각장)

․ ‘05.  5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수

․ ‘06.  3. 10 : 기본 및 실시설계용역 완료

․ ‘06.  6. 12 : 지방재정 투융자사업 심의완료(재심사)

․ ‘06.  6. 14 : 지방건설기술심의위원회 개최

․ ‘06.  6. 30 : 전면책임감리용역 사업수행능력평가 시행계획 공고

․ ‘06.  7. 12 : 경기도설계 자문위원회 보완사항 설계반영 완료

․ ‘06.  8. 28 : 공사입찰공고(조달청)

․ ‘06. 10.    : 공사착공

․ ‘07.  9.    : 시운전

․ ‘07. 12.    : 공사준공

17-2 축산폐수․분뇨처리시설 설치 및 개선사업현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 시 설 담 당 김 진 영 (인)

□ 분뇨처리시설 개선 및 보완사업[2005년도]

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

○ 사 업 량 : MCC제어반 교체, 감시제어 시스템 구축 등

○ 사 업 비 : 262백만원(국비 210 도비 26 시비 26)

○ 사업기간 : 2005. 1. ～2006. 4.

○ 추진현황

․ ‘05. 11.  9 : 공사착공

․ ‘06.  4. 28 : 공사준공

□ 분뇨처리시설 개선 및 보완사업[2006년도]

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

○ 사 업 량 : 원심탈수기 설치, 상향류 여과기 설치, 한외여과막교체 등.

○ 사 업 비 : 1,315백만원(국비 1,052 도비 131 시비 132)

○ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2006.10.

○ 추진현황

․ ‘06.  4. 28 : 공사착공

․ ‘06. 10. 20 : 공사준공

□ 축산폐수처리시설 개선 및 보완사업[2005년～2006년]

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

○ 사 업 량 : 공법변경(액상부식법⇒Biosurf공법), 원심탈수기교체 2대

협잡물종합처리기 교체 2대, 원심분리기 교체 1대 등

○ 사 업 비 : 3,425백만원(국비 2,553 도비 342 시비 530)

○ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2006.10.

○ 추진현황

․ ‘05. 12. 26 : 부족사업비 1,875백만원 확보

․ ‘06.  4.  6 : 공사착공

․ ‘06.  7. 10 : 시운전(전처리 시설)

․ ‘06. 10.    : 공사준공

17-3 폐수종말처리시설 설치사업 현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 산업폐수담당 조 윤 옥 (인)

□ 파주LCD 지방산업단지 폐수종말처리시설 현황

○ 위    치 : 월롱면 덕은리 산113-3번지 일원

○ 사 업 량 : 23만톤/일(1단계 : 7만톤, 2단계 : 7만톤, 3단계 : 9만톤)

○ 사 업 비 : 174,093백만원(국비 174,093)

○ 사업기간 : 2004. 1. ～ 2009. 6.

○ 추진현황

가. 1단계

․ ‘04.  7. : 1단계 공사착공

․ ‘05.  6. : 1단계 1계열 시운전

․ ‘06.  1. : 1단계 2계열 시운전

나. 2단계

․ ‘05. 12. : 2단계 공사착공

○ 향후계획

․ ‘06. 11. : 1단계(7만톤) 공사준공

․ ‘07.  9. : 2단계(7만톤) 공사준공

․ ‘09.  6. : 3단계(9만톤) 공사준공

□ 문산첨단 지방산업단지 폐수종말처리시설 현황

○ 위    치 : 문산읍 선유리 일원

○ 사 업 량 : 1만5천톤/일(1단계 : 1만톤, 2단계 : 5천톤)

○ 사 업 비 : 37,654백만원(국비 37,654)

○ 사업기간 : 2005. ～ 2010.
○ 추진현황

․ ‘06.  6. : 1단계 공사착공

○ 향후계획

․ ‘08.  3. : 1단계 공사준공(1만톤/일)

․ ‘10.   . : 2단계 공사준공(5천톤/일)

17-4 아름다운 공중화장실 조성 사업추진현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 오수관리담당 신 현 종 (인)

□ 사업장별 현황[2005년도]

○ 위    치 : 군내면 점원리 제3땅굴 외 2개소

○ 사 업 량 : 3개(신축2개소, 보수1개소)

○ 사업기간 : 2005. 5. ～ 2006. 5.

○ 사 업 비 : 270백만원(국비 135 시비 135)

○ 추진현황

<보수(임진각주차장)1개소>

․ ‘05.  5. 19 : 공사착공

․ ‘05.  6. 17 : 공사준공

<신축(제3땅굴)1개소>

․ ‘05.  10. 20 : 공사착공

․ ‘05.  12. 21 : 공사준공

<신축(화석정)1개소>

․ ‘05.  12.  5 : 공사착공

․ ‘06.  05. 30 : 공사준공

□ 사업장 현황[2006년도]

○ 위    치 : 제3땅굴 및 전망대

○ 사 업 량 : 2개소

○ 사 업 비 : 50백만원(도비 50)

○ 사업기간 : 2006. 5. ～ 2005. 8.

․ ‘06. 7. 18 : 공사착공

․ ‘06. 8. 16 : 공사준공

17-5 축산폐수공공처리시설 준공후 현재까지

가동중 고장으로 인한 미처리 현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 시 설 담 당 김 진 영 (인)

고 장 일 시		기 간	주요고장 원인	처리결과	비 고
년 도	일 자
2001년	9.3∼9.5	3일	케익이송박스 하부 포장	포장완료
	10.27	1일	케익박스 이송차량 고장	수리완료
	12.10	1일	집수정 공사	공사완료
	12.27∼29	3일	탈수기,전처리기 고장	수리완료
2002년	5.30∼31	2일	케익 이송차량 고장	수리완료
	6.7	1일	현장 콘크리트 포장	포장완료
	6.10∼11	2일	현장 콘크리트 포장	포장완료
	7.2	1일	케익 이송박스 상부 빗물받이 설치	설치완료
	7.5	1일	원심분리기 과부하 고장	수리완료
	8.13	1일	케익 이송박스 상부 빗물받이 설치	설치완료
2003년	4.28∼5.1	4일	액상조 상태 불량	정상조치
	5.16∼23	8일	산기관 폭기불량	수리완료
	6.19∼25	7일	저장조 용량 초과	반입량 조정
	11.3∼4	2일	원심분리기 고장	수리완료
2004년 ․ 2005년		-	반입․가동중단 사례 없음	-	악취저감 시설 설치
2006년	5.27～8.10	76일	축산폐수공공 처리시설 개선보완공사 실시로 반입불가	시운전중	분뇨처리시설 연계처리

※ 현재 축산폐수공공처리시설의 처리효율을 높이기 위한 개선보완공사가 추진중으로 반입되고 있는 축산폐수는 분뇨처리시설에 연계하여 처리하고 있음.

17-6 파주시 스포츠센터 운영실태

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 시 설 담 당 김 진 영 (인)

□ 종목별 월별 운영실적

【2005년】월 등록인원                             (단위 : 명)

종 목 월 별	소 계	수영	헬스	에어로빅	스쿼시	주변영향 지역주민	비 고
소 계	12,051	6,064	1,148	443	673	3,723
1월	961	462	119	26	57	297
2월	876	416	90	25	44	301
3월	876	392	82	34	64	304
4월	934	438	91	35	62	308
5월	934	429	107	46	44	308
6월	1,074	574	85	55	50	310
7월	1,218	679	139	35	55	310
8월	1,234	740	107	19	55	313
9월	1,104	584	96	40	66	318
10월	1,039	540	84	48	49	318
11월	963	456	79	44	66	318
12월	838	354	69	36	61	318

【2006년】월 등록인원                             (단위 : 명)

종 목 월 별	소 계	수영	헬스	에어로빅	스쿼시	주변영향 지역주민	비 고
소 계	7,427	3,635	727	194	372	2,499
1월	1,029	506	99	40	43	341
2월	974	446	105	26	45	352
3월	1,109	527	122	35	70	355
4월	957	401	106	21	67	362
5월	1,099	545	112	23	56	363
6월	1,135	606	89	28	49	363
7월	1,124	604	94	21	42	363

□ 사용료 징수실적

【2005년】                                      (단위 : 천원)

종 목 월 별	소 계	수 영	헬 스	에어로빅	스쿼시	축구장	테니스장	사물함
소 계	476,680	281,332	48,390	15,843	26,934	95,239	5,234	3,708
1월	33,708	18,986	4,527	946	2,399	6,213	436	201
2월	30,743	17,163	3,905	837	1,830	6,327	436	245
3월	33,871	18,456	3,560	1,273	2,502	7,304	436	340
4월	35,950	20,032	3,661	1,276	2,500	7,695	436	350
5월	37,499	19,410	4,380	1,693	1,896	9,269	436	415
6월	41,117	25,803	3,573	2,004	1,957	7,054	437	289
7월	50,840	33,949	5,481	1,293	2,041	7,147	436	493
8월	54,953	36,308	4,283	728	2,207	10,738	436	253
9월	42,874	26,507	4,857	1,329	2,850	6,669	436	226
10월	42,615	24,342	3,961	1,785	2,463	9,344	436	284
11월	38,859	19,458	3,218	1,495	2,449	11,475	436	328
12월	33,651	20,918	2,984	1,184	1,840	6,004	437	284

【2006년】                                      (단위 : 천원)

종 목 월 별	소 계	수 영	헬 스	에어로빅	스쿼시	축구장	테니스장	사물함
소 계	303,551	158,894	29,137	7,116	14,834	87,715	3,815	2,037
1월	34,563	20,759	3,943	1,422	1,800	5,985	545	109
2월	33,242	18,857	4,035	909	1,769	6,691	545	436
3월	57,066	21,706	5,127	1,240	2506	25,481	545	461
4월	53,994	17,675	4,201	747	2,697	27,880	545	249
5월	41,104	23,452	4,575	872	2,203	9,400	545	57
6월	40,189	26,532	3,582	981	1,909	6,233	545	406
7월	43,393	29,913	3,674	945	1,950	6,045	545	319

※ 테니스장은 ‘04. 5월부터 파주시테니스협회에 재위탁운영 관리하고 있음.

□ 년도별 운영지원사업비 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	2005년도		2006년도		비 고
	예산액	정산액	승인예산액	정산예상액
매출(수입액)	485,147	476,680	496,484	499,500
비용(지출액)	1,246,825	1,230,748	1,299,303	1,260,000

□ 시설별 고장, 보수내역(2005. ～ 2006.)

시설별	고장, 보수내역	비 고
수 영 장	○ 기계실 펌프 베어링 교체	05.04.20
	○ 활성탄 탱크 수리, 활성탄 보충 및 페인트작업	05.05.10
	○ 기계실 활성탄 탱크 누수부분 용접	05.05.15
	○ 남․여 락카 에어컨 구입	05.05.31
	○ 수영장 기계실 PH센서 교체	05.07.22
	○ 3층 여자샤워실 누수공사	05.08.17
	○ 여자 샤워실 벽누수로 동배관 용접작업	06.02.13
	○ 수영장 순환펌프 베어링 및 메카니칼 씰 교체	06.02.17
	○ 수영장 출입구 유도 등기구 교체	06.04.24
	○ 3층 여자 샤워실 트렌치 보수작업	06.05.08
축 구 장	○ 축구장 골대 보수작업	05.08.29
	○ 축구장 화장실 보수공사 ( 소변기 교체외 )	06.08.25
기 타	○ 숙소동 샤워실 온수배관 파열로 누수공사	05.02.20
	○ 전층 화장실 벽타일 보수공사	05.03.08
	○ 옥탑 냉각장치 급수배관 보수작업	05.04.26
	○ 센터 후문 바닥 트렌치 공사	05.04.13
	○ 부스터펌프 임펠러 및 베어링 씰 교체	05.07.14
	○ 기계실 난방 열교환기 증기트랩 보수작업	05.12.20
	○ 기계실 냉동기 세관 공사	06.04.21
	○ 식당 에어컨 실외기 배관공사	06.06.09
	○ 통신 선로 공사 ( 프론트 이동 및 수영장신설 )	06.08.10

□ 미보수 시설내역 : 해당없음

□ 스포츠센터 수영장 증설사업 추진현황 [2006년도]

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 사 업 량 : 수영장 7레인(25m x 2.5m) [워킹레인,바데풀,유아풀포함]

○ 사 업 비 : 2,500백만원(시비 2,500)

※ 추가사업비 : 200백만원[제2회 추경에 요구]

○ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

○ 추진현황

․ ‘06.  3.  8 : 설계용역 완료

․ ‘06.  5. 19 : 공사착공

․ ‘06. 10. 31 : 공사준공

17-7 비위생매립지 정비사업 현황

확인자 : 환경시설과장 박 웅 준 (인)

작성자 : 시 설 담 당 김 진 영 (인)

□ 현 황

○ 위    치 : 적성면 두지리 2-14번지 일원

○ 사 업 량 : 비위생매립지 정비 16,000㎡

○ 사 업 비 : 2,980백만원(국비 1,490 도비 745 시비 745)

․ 확보액 : 1,000백만원(국비 500 도비 250 시비 250)

․ 부족액 : 1,980백만원(국비 990 도비 495 시비 495)

※ 부족사업비는 2007년도에 확보하여 추진예정임.

○ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2007. 7.

○ 사업내용

․ 차수공 : 연직차수벽 575m, 평지부 차수 14,884㎡

․ 침출수공 : 집수정 2개소, 밸브실 2개소, 침출수 이송관 110m

․ 식생대공 : 잉여수집집수정 1개소 식재(이태리포플러) 675주

․ 부대공 : 조경휀스 268경간, 파고라 6개소, 조경수목 1,192주

․ 부대시설 : 축구장 1면(100m×55m), 주차공간 530㎡

○ 추진현황

․ ‘06.  1. 25 : 설계용역 착수

․ ‘05.  4. 24 : 설계용역 완료

․ ‘06.  7.  4 : 1차분 공사착공

․ ‘06. 12. 27 : 1차분 공사준공

․ ‘07.  1.    : 2차분 공사착공

․ ‘07.  7.    : 2차분 공사준공

18-1. 고도정수처리시설 설치사업현황

확인자 : 상수도  과장 박 철 순 (인)

작성자 : 수도시설담당 김 광 회 (인)

□ 사업개요

○ 위    치 : 문산읍 선유리 산100-2 일원

○ 사 업 량 : 96천톤/일

○ 사 업 비 : 25,382백만원(국비 12,241 도비 6,120 시비 7,021)

○ 사업기간 : 1996. 3. ～ 2008. 12.

□ 추진현황

○ ‘04.  1.  9 : 수도사업인가 신청(96천톤/일)

○ ‘05.  9. 23 : 수도사업인가(96천톤/일)

○ ‘05. 11.  2 : 전문가 회의개최(신공법 및 전오존처리공정)

○ ‘06.  3.  8 : 처리공정 검토(전오존삭제)

○ ‘06.  9.    : 건설기술심의

□ 향후계획

○ ‘06. 11. : 공사착공

○ ‘08. 12. : 공사준공

□ 문제점 및 대책

○ 고도정수처리시설 설치사업이 ‘05년도까지는 국고보조사업(환특회계)으로 추진하였으나 균특회계로 전환(’06)되면서 신규사업으로 편성되어 ‘06년도 예산이 미확보되었으나 동사업이 수질관리 개선대책의 일환인 국책사업인만큼 사업의 조기마무리를 위하여 경기도, 환경부 및 기회예산처에 사업비를 확보할 수 있도록 지속적인 업무협의를 해 나가겠음.

18-2. 수돗물수질검사현황

확인자 : 상수도  과장 박 철 순 (인)

작성자 : 수도시설담당 김 광 회 (인)

□ 원수 수질검사                       (2005. 1. 1 ～ 2006. 8.30)

구분	법정 수질검사		수질검사		비고
	검사횟수	검사항목	년도	횟수
금촌정수장	1회/반기	카드뮴외 18개항목	2005년	2 회	적합
			2006년	1 회
문산정수장	1회 / 월	pH외 4개항목	2005년	12회	적합
			2006년	8 회
	1회/분기	카드뮴외 17개항목	2005년	4 회	적합
			2006년	2 회

※ 근거 : 수도법 제19조(수질검사및수량분석) 및 상수원관리규칙 제23조의 2

(원수의 수질검사)

□ 정수수질 검사                        (2005. 1. 1 ～ 2006. 8.30)

구분	법정수질검사		수질검사		비고
	검사횟수	검사항목	년도	횟수
금촌정수장	6회/일	잔류염소외 5개 항목	2005년	2,190회	적합
			2006년	1,458회
	1회/주	일반세균외 7개 항목	2005년	52회	적합
			2006년	35회
	1회/월	54개 전항목	2005년	12회	적합
			2006년	8회
문산정수장	1회/일	잔류염소외 5개 항목	2005년	2,190회	적합
			2006년	1,458회
	1회/주	일반세균외 7개 항목	2005년	52회	적합
			2006년	35회
	1회/월	49개 전항목	2005년	12회	적합
			2006년	8회

※ 근거 : 수도법 제19조(수질검사 및 수량분석) 및 먹는물수질기준및검사

등에 관한규칙 제4조 (수질검사횟수)

□ 약품투입 공정 시험                   (2005. 1. 1～ 2006. 8.30)

시 설 명	시 험 항 목	검사실시 횟수		비고
		년도	횟수
문산정수장	염소요구량시험	2005년	365회	적합
		2006년	243회
	응 집 시 험	2005년	365회	적합
		2006년	243회

※ 근거 : 먹는물수질관리지침(수처리제 주입량 산출근거)

□ 급․배수 모니터링 수질검사           (2005. 1. 1～ 2006. 8.30)

시 설 명	검사항목	법정검사 개소	검사실시 현황		비고
			년도	횟수
금촌정수장	일반세균외 10개 항목	6개소/분기1회 (정수장,급수관3 저수조전․후 각 1개소)	2005년	4회	적합
			2006년	2회
문산정수장	일반세균외 10개 항목	6개소/분기1회 (정수장,급수관3 저수조전․후 각 1개소)	2005년	4회	적합
			2006년	2회

※ 근거 : 수도법 제19조(수질검사 및 수량분석) 및 먹는물수질기준및검사

등에 관한규칙 제4조 (수질검사횟수)

□ 민․관합동 수질검사                      (2005. 1. 1～ 2006. 8.30)

시 설 명	검사항목	법정검사 개소	검사실시 현황		비고
			년도	횟수
금촌정수장	54개 전항목	2개소/반기1회 (정수장1, 수도꼭지1)	2005년	2회	적합
			2006년	1회
문산정수장	54개 전항목	3개소/반기1회 (정수장1, 수도꼭지2)	2005년	2회	적합
			2006년	1회
간이상수도	54개 전항목	3개소/반기1회 (마을상수도 3개소)	2005년	2회	적합
			2006년	1회

※ 근거 : 먹는물수질관리지침

□ 임진강 하천수 수계별 수질검사   (2005. 1. 1 ～ 2006. 8. 30)

시 설 명	검사항목	검사실시 현황		비고
		년도	개소/횟수
문산정수장	pH외 5개항목	2005년	5개소/12회	적합
		2006년	5개소/ 6회

※ 근거 : 파주시상수도자체 수질검사 계획

□ 수돗물바이러스 수질검사             (2005. 1. 1 ～ 2006. 8.30)

시 설 명	검사항목	법정검사 횟수	검사실시 현황		비고
			년도	횟수
문산정수장	원 수	분기1회	2005년	2회	적합
			2006년	2회
	정 수	아래 참조	2005년	0회	적합
			2006년	0회

※ 근거 : 환경부고시 정수처리에관한기준 제9조(병원미생물의 분포실태조사)

※ 정수 바이러스 검사횟수는 원수중 바이러스100개체/100ℓ,

지아디아포낭/크립토스포리디움100개체/10ℓ이상 검출시 실시

□ 수돗물 홍보                           (2005. 1. 1～ 2006. 8.30)

홍 보 사 항	실적			비고
	소계	2005년	2006년
계	94회	60회	34회
수질검사 결과 인터넷 홍보	20회	12회	8회
수질검사 결과 시정뉴스 홍보	20회	12회	8회
수질검사결과 읍,면,동 게시판 홍보	20회	12회	8회
수돗물 주민 만족도 조사	3회	2회	1회
정수장 개방	31회 (1,608명)	22회 (1,047명)	9회 (561명)

18-3. 상수도확장사업 추진현황

확인자 : 상수도과장    박철순 (인)

작성자 : 수도시설담당  김광회 (인)

1. 파주상수도 2단계 확장사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 교하읍, 금촌동 일원

○ 사 업 량 : 배수관로(L=10.577km) ․ 배수지 2개소(106,500톤/일)

- 교하배수지(98,000톤/일) : 교하읍 동패리 산228번지 일원

- 법원배수지(8,500톤/일) : 법원읍 동문리 산53번지 일원

○ 사 업 비 : 27,098백만원(도비 2,599, 시비 24,499)

○ 사업기간 : 2003. 7. ～ 2007. 12.

□ 추진현황

○ ‘04.  6. 10 : 수도사업인가(68천톤/일)

○ ‘05.  6. 16 : 수도사업변경인가신청(환경부)

○ ‘05. 12. 26 : 수도사업변경인가(98천톤/일)

○ ‘06.  5. 11 : 도시관리계획결정신청(법원배수지)

○ ‘06.  8. 23 : 공사계약의뢰(조달청)

□ 향후계획

《교하배수지》

○ ‘06. 11. : 공사착공

○ ‘07. 12. : 공사준공

《법원배수지》

○ ‘07.  3. : 공사착공

○ ‘07. 12. : 공사준공

2. 파주상수도 3단계 확장사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 월롱면, 금촌동, 조리읍 일원

○ 사 업 량 : 배수관로(L=17.43km) ․ 배수지 2개소(79,000톤/일)

- 월롱배수지(68,000톤/일) : 월롱면 덕은리 산134번지 일원

- 광탄배수지(11,000톤/일) : 광탄면 신산리 산53번지 일원

○ 사 업 비 : 24,640백만원(도비4,742, 시비19,898)

○ 사업기간 : 2004. 7. ～ 2008. 12.

□ 추진현황

○ ‘04.  7.  6 : 투융자심사

○ ‘06.  7. 25 : 건설기술심의

○ ‘06.  7. 28 : 수도사업인가 신청(환경부)

□ 향후계획

○ ‘07.  3 : 공사착공

○ ‘08. 12 : 공사준공

3. 광역상수도 용수공급계획

□ 사업개요

○ 위    치 : 월롱면, 금촌동, 교하읍, 조리읍 일원

○ 수    원 : 한 강

○ 공급계획 : 135천톤/일(2011년 까지)

○ 현재공급량 : 23천톤/일(교하, 금촌일부지역)

□ 연도별 수수계획

(단위 : 천㎥/일)

구분	연도별						비고
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
광역상수도공급계획량	42	74	113	116.8	123.5	135

※ 물이용부담금 : 88.648원/톤

4. 농어촌지방상수도확장공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 광탄면 영장리 일원

○ 사 업 량 : 배수관로 D150mm이하 L=2.4㎞

○ 사 업 비 : 562백만원(국비 500 도비 62)

○ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

□ 추진현황

○ ‘06.  2. 23 : 실시설계 완료

○ ‘06.  4. 10 : 공사착공

□ 향후계획

○ ‘06. 10.    : 공사준공

18-4. 상수원 보호구역 주민지원사업 추진현황

확인자 : 상수도  과장 박 철 순 (인)

작성자 : 수도시설담당 김 광 회 (인)

□ 2005년도 주민지원사업 추진현황

연번	사 업 명	위 치	사업량	사업비 (천원)	비 고
계	9건			538,680
1	장파1리 저온저장고 건립	파평면 장파1리	25평	70,000
2	장파1리 친환경농업 정미소 기계구입	파평면 장파1리	종합 석발기 외3종	140,000
3	장파1․2리, 금파2리 친환경논두렁 우렁이 구입	파평면 장파1․2리, 금파2리	1식	50,000
4	장파1리 노인정 심야보일러교체	파평면 장파1리	1식	6,680
5	장파1리 마을회관 정비	파평면 장파1리	1식	10,000
6	장파2리 마을회관 집기 및 방송장비구입	파평면 장파2리	1식	24,000
7	장파2리 마을회관 헬스기구	파평면 장파2리	10종	38,000
8	자장리 마을공동창고 건립	적성면 자장리	50평	125,000
9	금파2리 하수도 설치	파평면 금파2리	L=250m	75,000

○ 2006년도 주민지원사업 추진현황

연번	사 업 명	위 치	사업량	사업비 (천원)	비 고
계	7건			536,000
1	금파2리 노인정보수	파평면 금파2리	A=83㎡	25,000	사업추진중
2	장파1리 저온저장고 부지매입 및 설치	파평면 장파1리	부지83㎡ 건축90㎡	120,000	사업추진중
3	장파1리 하수도정비 공사	파평면 장파1리	L=100m	20,000	사업추진중
4	장파2리 농산물직판장 부지매입 및 부지조성	파평면 장파2리	A=230㎡	61,000	사업추진중
5	자장리 마을공동창고 신축	적성면 자장리	A=330㎡	200,000	사업추진중
6	친환경농법을 위한 각종자재 구입	파평면 장파리,금파리	A=75ha	80,000	사업추진중
7	장파2리 마을회관내 운동기구 구입	파평면 장파2리	헬스기구외 30여종	30,000	사업추진중

18-5. 간이상수도 개보수 추진실적

확인자 : 상수도과장 박 철 순 (인)

작성자 : 급수담당 윤 태 경 (인)

○ 2005년

연번	사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 ( 천원 )	공사기간	비고
계	12개소			950,000
1	운천1리	운천1리	D=80㎜이하 L=1.3㎞	115,000	‘05.06.～05.11.
2	봉암1리	봉암1리	물탱크교체 1식	15,000	‘05.06.～05.11.
3	웅담2리 (곰시)	웅담2리(곰시)	D=80㎜이하 1식, L=0.8㎞	40,000	'05.06.～05.11.
4	상지석4리	상지석4리	D=80㎜이하 L=0.6㎞,관정, 물탱크 교체	130,000	'05.06.～05.11.
5	덕은1리	덕은1리	관정, 물탱크 교체	90,000	'05.06.～05.11.
6	금산2리	금산2리	D=80㎜이하 L=1.5㎞	150,000	‘05.06.～05.11.
7	영장2리	영장2리	물탱크교체	30,000	'05.06.～05.11.
8	마산1리	마산1리	D=80㎜이하 L=2㎞	200,000	'05.06.～05.11.
9	가야1리 (가좌동)	가야1리 (가좌동)	관정, 물탱크 교체	60,000	'05.06.～05.11.
10	웅담1리 (주차장)	웅담1리 (주차장)	D=80㎜이하 L=0.25㎞	60,000	'05.06.～05.11.
11	하지석리 (큰말)	하지석리(큰말)	질산성질소 제거장치1식	40,000	'05.06.～05.11.
12	향양2리	향양2리	물탱크 교체	20,000	'05.06.～05.11.

○ 2006년

연번	사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 ( 천원 )	공사기간	비고
계	14개소			1,450,000
1	운천2리	문산읍 운천2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=2.0㎞	170,000	‘06.04.～’06.07.
2	마산2리	파평면 마산2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=1.5㎞	140,000	‘06.04.～’06.07..
3	마정3리	문산읍 마정3리	질산성질소제거장치 1식	60,000	'06.09.～06.10.
4	영태2리	월롱면 영태2리	질산성질소제거장치 1식	80,000	'06.09.～06.10...
5	금곡2리 (토끼울)	파평면 금곡2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=1.5㎞	140,000	‘06.04.～’06.07.
6	하지석리 (큰말)	교하읍 하지석리	노후관교체 D=80㎜이하 L=1.8㎞	170,000	‘06.04.～’06.07.
7	야당4리	교하읍 야당4리	노후관교체 D=80㎜이하 L=0.5㎞	70,000	'‘06.04.～’06.07.
8	덕은1리	월롱면 덕은1리	노후관교체 D=80㎜이하 L=2.0㎞식	170,000	‘06.04.～’06.07.
9	도내4리	월롱면 도내4리	노후관교체 D=80㎜이하 L=1.7㎞식	160,000	‘06.04.～’06.07.
10	도내2리	도내2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=0.5㎞	60,000	‘06.04.～’06.07..
11	성동리	성동리	물탱트교체 40톤	30,000	‘06.04.～’06.07.
12	방축2리	방축2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=0.4㎞식	60,000	‘06.06.～’06.08.
13	장산1리 (맨박골)	장산1리	노후관교체 D=80㎜이하 L=1.0㎞	90,000	‘06.04.～’06.07.
14	율곡2리	율곡2리	노후관교체 D=80㎜이하 L=0.6㎞	50,000	‘06.04.～’06.07.

18-6. 상수도 유수율제고 사업

확인자 : 상수도과장 박 철 순 (인)

작성자 : 급수담당 윤 태 경 (인)

□ 노후관 교체현황 [2005년]

연번	사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 (천원)	공사기간	비고
계	5개소			1,720,000
1	조리읍 봉일천리 노후관 교체공사	조리읍 봉일천리	L=2.0km D300mm이하	550,000	05.07.～ 05.10.
2	파주시 맥금동 노후관 교체공사	파주시 맥금동	L=2.5km D150mm이하	300,000	05.06.～ 05.10.
3	금촌동 은행말 노후관 교체공사	파주시 금촌동	L=1.5km D150mm이하	150,000	05.06.～ 05.10.
4	파주읍 문산여상 노후관 교체공사	파주읍 향양리	L=1.5km D200mm이하	250,000	05.07.～ 05.10.
5	선유～이천리 노후관 교체공사	문산읍 선유리,이천리	L=1.5km D200mm이하	470,000	05.06.～ 05.10.

□ 노후관 교체현황 [2006년]

연번	사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비 (천원)	공사기간	비고
계	4개소			640,000
1	율곡교～안산주택 노후관교체공사	법원읍 율곡리	L=0.9km D150mm이하	150,000	06.03.～ 06.05.
2	선유4리～이천리 노후관 교체공사	문산읍 선유4리	L=0.5km D150mm이하	160,000	06.03.～ 06.08.
3	연풍소방서 ～ 1사단 헌병대 노후관교체공사	파주읍 연풍리	L=0.9km D150mm이하	250,000	06.03.～ 06.05.
4	문산한진금고 ～ 농협중앙회 노후관교체공사	문산읍 문산리	L=0.2km D150mm이하	80,000	06.03.～ 06.05.

18-7. 상수도 공급현황

확인자 : 상수도  과장 박 철 순 (인)

작성자 : 수도행정담당 백 찬 호 (인)

구 분		현 황
급 수 인 구	(1) 행정구역내총인구 (A)	267,607 명
	(2) 급 수 인 구 (B)	209,058 명
	(3) 보급율 B/A × 100 %	78.1 %
시설	(1) 취 수 용 량 (㎥)	106,800 ㎥/일
	(2) 시 설 용 량 (㎥/일)	102,000 ㎥/일
	(3) 급 수 전 수 (전)	18,657 전
	(4) 송.배수관로 총연장(㎞)	757.4 ㎞
	(5) 노 후 관 교 체 (㎞)	9 ㎞
급수량	(1) 연 간 총 생 산 량 (C)	26,775,241 톤
	(2) 1 일 평 균 생 산 량	79,599 톤
	(3)연간총급수량(조정량)(D)	23,379,570 톤
	(4) 1 일 평 균 급 수 량	64,053 톤
	(5) 1인1일평균급수량 (ℓ)	306.4 ℓ
	(6) 유수율 (D/C×100 %)	80.5 %
	(7) 가동율 (C시설용량÷365)	79.5 %
가정용 평균요금 (1㎥당)		384.00 원
총 괄 원 가 (1㎥당)		623.00 원
공 급 단 가 (1㎥당)		585.65 원

18-8. 상수도 자가부담금 산출내역

확인자 : 상수도과장 박 철 순 (인)

작성자 : 급수담당 윤 태 경 (인)

〈시설부담금표〉                                             (단위 : 원)

구경별	분담금액	비고
13m/m	280,000	구경변경, 개조시에는 분담금 차액만을 징수한다.
20m/m	785,000
25m/m	1,262,000
32m/m	2,243,000
40m/m	3,784,000
50m/m	5,803,000
75m/m	16,119,000
100m/m	23,997,000
150m/m	52,284,000
200m/m	74,262,000

※ 파주시수도급수조례 제14조1항에 의거

19-1 하수종말처리장 설치 및 운영현황

확인자 : 하수도과장  김 홍 식 (인)

작성자 : 하수시설담당  이 병 준 (인)

□ 문산하수처리장 설치사업 현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 문산읍 당동리 129-1일원 외 3개소

․ 사 업 량 : 17,000톤/일 , 차집관로 17.44km(문산외 3개소)

┌ 문산 : 문산읍 당동리  129-1번지 일원(7,500톤/일)

├ 파주 : 파주읍 봉암리   99-1번지 일원(4,500톤/일)

├ 법원 : 법원읍 대능리  512-2번지 일원(3,000톤/일)

└ 광탄 : 광탄면 신산리 251-44번지 일원(2,000톤/일)

․ 사업기간 : 2004. 5. ～ 2007. 5.

․ 수처리방식 : 바이오세라믹필터(BCF공법)

․ 사 업 비 : 43,528백만원 (국비 24,061 도비 9,734 시비 178 민자 9,555)

┌ 문산 : 20,319백만원, 법원 : 7,123백만원

└ 파주 : 10,258백만원, 광탄 : 5,828백만원

○ 추진현황

․ ’04.  5. 24 : 법원, 광탄하수처리장 공사착공

․ ’04. 11. 13 : 파주하수처리장 공사착공

․ ’05.  3. 26 : 문산하수처리장 공사착공

○ 향후계획

․ ’06. 12.    : 시운전

․ ’07.  5.    : 공사준공

□ 금촌하수처리장 운영현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 파주시 금촌동 714번지 일원

․ 시설용량 : 27,000톤/일, 차집관로 10.45㎞

․ 사업기간 : 2003. 3. ～ 2005. 3.

․ 사업시행자 : 파주엔바이로㈜

․ 수처리방식 : 한화유로변경형 질소․인 고도처리 공법(HDF공법)

․ 사 업 비 : 31,672백만원 (양여금 12,800 도비 7,569 민자 6,146 원인자 5,157)

○ 추진현황

․ ’00. 10. 23 : 민간투자사업공고

․ ’02.  3. 11 : 파주시 민간투자사업 심의

․ ’02.  3. 14 : 시설사업기본계획 고시

․ ’02. 12. 21 : 사업시행자 지정

․ ’03.  3.  6 : 실시계획 승인 및 공사착공

․ ’04.  9.  6 : 시운전 착수

․ ’05.  3.  5 : 공사준공

○ 운영현황

․ 운영기간 : 2005. 3. 6 ∼ 2020. 3. 5

․ 운영비용 : 연간 1,550백만원

․ 운영인력 : 11인

․ 1일 처리량 : 22,493㎥/일(2006년 평균)

□ 통일동산하수처리장 운영현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

․ 부지면적 : 22,466㎡(6,796평)

․ 시설용량 : 16,000톤/일, 차집관로 5.02㎞

- 통일동산 4,500톤/일  출판단지 1,800톤/일  교하택지 9,700톤/일

․ 사업기간 : 1996. 11 ～ 2006. 9

․ 수처리방식 : 간헐포기접촉산화방식(DeNiPhoⓇ공법)

․ 사 업 비 : 39,585백만원 (국비 4,106 원인자 35,479)

○ 추진현황

․ ’02. 12. 18 : 하수처리장 설치인가(환경부)

․ ’03.  2.  7 : 공사착공

․ ’03. 10.  4 : 공사중지(문화재청 현상변경허가시까지 공사중지)

․ ’04.  8. 30 : 문화재현상변경 조건부 허가사항 변경허가

․ ’04.  9.  3 : 공사 재착공

․ ’05.  4. 25 : 문화재현상변경 허가사항 변경허가

․ ’05.  7. 13 : 하수처리장 변경인가

․ ’05. 11.  1 : 종합시운전 착수

․ ’05. 12. 20 : 교하지구 하수 처리

․ ’06.  4. 30 : 부분준공(처리시설 시운전 완료)

○ 운영현황

․ 운영방식 : 통일동산, 적성하수처리장, 마을하수도 6개소 통합운영

․ 운영기간 : 2006. 5. 1 ∼ 2009. 4. 30

․ 운영업체 : (주)환경시설관리공사

․ 운영비용 : 연간 1,182백만원

․ 운영인력 : 15인

□ 적성하수처리장 운영현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 적성면 가월리 193번지

․ 부지면적 : 7,078㎡(2,141평)

․ 시설용량 : 2,000톤/일, 차집관로 4,525m

․ 사업기간 : 1998. 12. ～ 2003. 9.

․ 수처리방식 : 선회와류식-SBR 공법

․ 사 업 비 : 6,934백만원 (양여금 3,776 도비 1,579 시비 1,579)

○ 추진현황

․ ’99. 12. 31 : 기본 및 실시설계 용역 완료

․ ’00. 10. 25 : 적성 하수종말처리시설 사업인가(환경부)

․ ’01.  5. 29 : 공사착공

․ ’01.  9.  1 : 구조물 토공 착수

․ ’01. 12. 29 : 침사지 및 반응조 구조물 완료

․ ’03.  9.  5 : 공사준공

○ 운영현황

․ 통일동산 하수처리장과 통합운영하고 있음

19-2 하수관거 정비사업 추진현황

확인자 : 하수도과장 김 홍 식 (인)

작성자 : 하수관리담당 한 광 우 (인)

작성자 : 하수시설담당 이 병 준 (인)

□ 금촌하수관거 정비사업 현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 파주시 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

․ 사 업 량 : L=63km

․ 사업기간 : 2004. ～ 2008.

․ 사 업 비 : 59,000백만원 (국비 39,856, 시비 19,144)

․ 현 공 정 : 17%

○ 추진현황

․ ’05.  1. : 환경관리공단과 위․수탁 협약체결

․ ’05.  2. : 적격자 선정 공고

․ ’05.  7. : 참여회사 입찰서 제출(2개사 : 한화,벽산)

․ ’05.  8. : 기본설계 적격심의(한화선정)

․ ’05.  9. : 실시설계 착수

․ ’05. 12. : 실시설계 완료

○ 2006년도 추진실적

․ ’06.  3. : 공공하수도 설치사업 인가 및 공사착공

․ ’06.  8. : 조리읍 봉일천․대원리 구간 총 9.9㎞중  5.3㎞완료 (54%)

금촌동․금능동 구간 총12.9㎞중  4.9㎞완료 (38%)

경의선구간 하수관거 압입공사 2개소 완료

○ 향후계획

․ ’08. 12. : 공사준공

□ 문산 하수관거 정비사업

○ 사업개요

․ 위    치 : 문산읍 일원

․ 사 업 량 : L= 42㎞

․ 사업기간 : 2005. ～ 2010.

․ 사 업 비 : 42,167백만원 (국비 29,517 시비 12,650)

○ 추진현황

․ ’05.  7. 27 : 하수관거 정비사업 위수탁 협약 체결(파주시↔환경관리공단)

․ ’05.  8. 12 : 입찰방법 심의(설계․시공일괄입찰)

․ ’05. 11.  2 : 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 발주 공고

․ ’05. 12. 23 : 용역 계약

․ ’05. 12. 28 : 용역 착수

․ ’06.  7. 14 : 사전환경성검토 협의

․ ’06.  7. 28 : 재원협의 신청(파주시→한강유역환경청)

○ 향후계획

․ ’06.  9 : 하수도정비기본계획(문산처리구역) 변경승인 신청

․ ’06. 10 : 용역 완료 및 턴키 발주공고(우선시공분 포함, 기본설계기간 120일)

․ ’06. 11 : 기본계획 변경승인

․ ’07.  4 : 기본설계 심의 및 실시설계 적격자 선정, 우선시공분 공사착공

․ ’07.  6 : 실시설계 심의 및 낙찰자 선정

․ ’07.  7 : 설치인가, 본 공사 계약 및 착공

․ ’10. 12 : 공사준공

□ 하수관거정비 BTL사업현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 파주읍, 법원읍, 광탄면, 금촌동(새말 등) 일원

․ 사 업 량 : L=163km (파주59km, 법원46km, 광탄25km, 금촌(새말등)33km)

․ 사업기간 : 2006. ～ 2010.

․ 사 업 비 : 90,000백만원 (국비 57,508 시비 32,492)

○ 추진현황

․ ’05.  4. : ’06년 하수관거정비 BTL 사업신청

․ ’05.  8. : ’06년 하수관거 BTL 대상후보 시․군 현지조사

․ ’05. 10. : BTL사업 확정 통보(환경부)

․ ’05. 10. : 중앙 투융자 심사(행자부)

․ ’05. 12. : 시 의회 승인(원안동의)

․ ’06.  4. : 위․수탁협약 체결(파주시⇔환경관리공단)

․ ’06.  6. : 기본계획 사전환경성 검토 용역착수

○ 향후계획

․ ’06. 10. : 기본계획․사전환경성검토 용역완료

․ ’06. 12. : 기본계획 고시

․ ’07. 12. : 실시계획승인 협의(경기도)

․ ’08.  2. : 공사착공

․ ’10. 12. : 공사준공

□ 노후하수관 정비사업현황

○ 사업개요

․ 위    치 : 문산읍 당동리외 12개 읍면동

․ 사 업 량 : L=3.463km

․ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

․ 사 업 비 : 1,903백만원(국비 951 시비 952)

○ 추진현황

위 치	사업량	사업비	공사착공	공사준공	비 고
계	3,463m	1,903백만원
당동2리	190m	140백만원	3.17	5.15
향양리	410m	180백만원	4. 5	5.14
파주4리	300m	120백만원	3.27	5.25
금곡2리	260m	150백만원	3.27	5.25
산남리	330m	160백만원	4. 6	7. 4
상지석2리	210m	150백만원	4. 5	6. 3
등원1리	250m	150백만원	3.20	5.18
영태6리	300m	160백만원	4. 5	6. 3
법흥리	93m	43백만원	3.22	5.20
눌노리	200m	120백만원	3.24	4.22
신산2리	200m	130백만원	3.23	5.21
어유지2리	200m	100백만원	3.27	5.25
검산동	520m	300백만원	4.10	7. 8

19-3 금촌하수관거 정비사업 미불용지 보상 현황

확인자 : 하수도과장 김 홍 식 (인)

작성자 : 하수관리담당 한 광 우 (인)

□ 현 황

○ 위    치 : 파주시 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

○ 사 업 량 : 1,620㎡ (금촌동 69-9번지외 152필지)

○ 사업기간 : 2006. ～ 2010.

○ 사 업 비 : 1,000백만원 (국비 700 시비 300)

○ 추진현황

․ ’06.  4. : 분할측량 완료(금촌동69-9번지 외 2필지, A=159㎡, 이승균)

․ ’06.  5. : 토지감정평가 완료

․ ’06.  6. : 손실보상완료(336백만원)

○ 향후계획

․ ’06. 9 ～ ’10. 12. : 미불용지 보상 추진

※ 금촌하수관거정비사업(2005～2008년도 계속사업)추진에 따른             미불용지 보상금