2014 행정사무감사

도시산업위원회

2014년 행정사무감사자료

맑은물환경사업단

목 차 【상하수도과】
21-1	2015.1월 이후 상수도 미공급 지역 및 향후 공급 계획		5
21-2	공공하수처리시설별 현황		6
21-3	상수도 사용료 체납관리(읍면동별)		8
21-4	하수관로 정비 사업 관련		11
21-5	파주시 상수도요금 미납부 현황(아파트 단지별)		20
21-6	하수관거 관리 실태		21
21-7	공사 금액 200억원 미만의 상하수도 공사 현황		23
21-8	하수관거정비 임대형 민자사업의 처리구역에 대한 위탁업체가 1개소인 사유		33
【환경시설과】
22-1	쓰레기 불법투기 과태료 부과 징수 내역		37
22-2	대형폐기물수수료 판매 현황		39
22-3	음식물쓰레기 개별 계량 기기 사용 실적		41
22-4	폐기물관련 위탁업체 계약 및 운영 현황		42
22-5	청소위탁 총금액, 위탁업체별 지원금액		44
22-6	야당동(14통, 15통) 쓰레기 적환장에 대한 대책 및 향후 방향		46
22-7	2013, 2014년 수질오염 총량제 하천별 모니터링 결과		47

편집상 공백

상하수도과 소관

편집상 공백

21 - 1 2015.1월 이후 상수도 미공급 지역 및 향후공급 계획

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  상수시설팀장  강 태 규 (인)

□ 상수도 미공급 지역 및 향후 공급 계획

○ 상수도 보급률 : 96% (2013년말 기준)

○ 상수도 미공급 대상지 : 2개소

마 을 명	가 구 수	현재 식수원	공 급 계 획
계	175가구
월롱면 덕은1리	150가구	지하수 (간이급수시설) 수질양호	-마을주민 상수도 급수 반대 (지하수 이용희망)
적성면 설마리	25가구	지하수 (간이급수시설) 수질양호	-원거리 지역으로 상수도 공급시 사업비과다 발생 (약 27억원) -양주시 인접지역으로 양주시 상수도를 이용한 수돗물 공급 검토예정

21 - 2 공공하수처리시설별 현황

확인자  상하수도과장   김 재 군 (인)

작성자  하수시설팀장   김 진 영 (인)

□ 공공하수처리시설별 현황

○ 공공하수처리시설 현황

일련번호	시 설 명		위 치	용량 (톤/일)	공법	비고
계	15개소			154,920
1	금촌		파주시 아리랑로 55-81	27,000	HDF
2	문산		문산읍 자유로 4545	7,500	BCF
3	파주		파주읍 아랫도장길 385-55	4,500	BCF
4	법원		법원읍 술이홀로 629-94	3,000	BCF
5	광탄		광탄면 외화산길577	2,000	BCF
6	통일동산		탄현면 소라지로 480	22,000	DeNiPho ,SAM
7	적성		적성면 칠중7길 222	2,000	SBR
8	운정		가람로 150-41	60,000	Bio-SAC
9	문산증설		문산읍 자유로 4545	9,500	KSMBR
10	금촌증설		아리랑로 55-81(금촌동714)	17,000	DF-MBR
11	소규모	임진리	문산읍 임진나루길 93-21	150	SBR
12		운천리	문산읍 충의로 84번길 50	120	NPR
14		동파리	진동면 높은음자리길 157	60	K-MBR
13		대동리	탄현면 새오리로 308-1	50	SBR
15		연다산동	연다산동 모련안길 7	40	MBR

□ 공공하수도 운영현황

처리장명 (처리용량)	계약기간 (운영기간)	위탁범위	운 영 사	운영비 (백만원)
154,920톤				16,614
금촌 (27,000톤)	‘05.03.14～ ‘20.03.13	금촌 하수처리장 운영관리	파주엔바이로㈜ ※민간투자사업	3,253
문산,파주,법원,광탄 (17,000톤)	‘08.1.1~ ‘22.12.31	문산,파주,법원,광탄 하수처리장 운영 관리	에코술이홀(주) ※민간투자사업	4,462
통일동산,적성,운정,문산증설,금촌증설,소규모 (110,920톤)	‘11.12.16~ ‘14.12.15	하수처리장 운영관리 ※ 2012.5.1 통일동산, 적성 통합운영	㈜티에스케이워터 ㈜우호건설 청록엔지니어링(주)	8,899

21 - 3 상수도 사용료 체납관리 (읍면동별)

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  수도요금팀장  김 원 진 (인)

□ 부과, 징수, 체납 현황 (2013. 01 ~ 2013. 12)

○ 2014. 07. 31 기준

구 분	부과		징수		체납		수납비율 (%)
	건수 (건)	부과액 (천 원)	건수 (건)	수납액 (천 원)	건수 (건)	체납액 (천 원)
총 계	498,176	28,811,870	489,938	28,706,321	8,238	105,549	99.6
파주시1)	142,722	11,787,184	141,330	11,758,463	1,392	28,721	99.8
문산읍	68,143	3,596,102	66,611	3,574,982	1,532	21,120	99.4
파주읍	47,811	1,470,203	47,026	1,464,599	785	5,604	99.6
법원읍	41,876	1,446,181	40,358	1,431,547	1,518	14,634	99.0
월롱면	25,605	2,107,275	25,389	2,100,881	216	6,394	99.7
탄현면	36,660	2,722,261	36,136	2,713,737	524	8,524	99.7
조리읍	40,753	2,101,469	40,498	2,098,953	255	2,516	99.9
광탄면	47,498	1,553,891	46,900	1,546,178	598	7,713	99.5
파평면	20,819	953,370	20,116	946,873	703	6,497	99.3
적성면	25,507	1,053,491	24,800	1,049,962	707	3,529	99.7
군내면	782	20,443	774	20,146	8	297	98.6

※ 1)파주시 : 금촌 1·2·3동, 운정 1·2·3동, 교하동

□ 부과, 징수, 체납 현황 (2014. 01 ~ 2014. 06)

○ 2014. 07. 31 기준

구 분	부 과		징 수		체 납		수납비율 (%)
	건수 (건)	부과액 (천 원)	건수 (건)	수납액 (천 원)	건수 (건)	체납액 (천 원)
총 계	243,479	14,622,852	226,479	14,187,953	17,000	434,899	97.0
파주시1)	70,882	6,121,940	65,781	5,968,104	5,101	153,836	97.4
문산읍	31,832	1,809,746	29,294	1,747,814	2,538	61,932	96.5
파주읍	22,844	754,454	21,310	712,173	1,534	42,281	94.4
법원읍	21,002	740,684	19,064	703,065	1,938	37,619	94.9
월롱면	12,420	1,025,011	11,725	1,010,198	695	14,813	98.5
탄현면	17,952	1,350,223	16,769	1,309,334	1,183	40,889	96.9
조리읍	19,977	1,028,436	18,835	995,414	1,142	33,022	96.7
광탄면	23,571	780,449	22,282	753,736	1,289	26,713	96.5
파평면	9,832	446,335	9,173	436,725	659	9,610	97.8
적성면	12,352	520,357	11,486	508,332	866	12,025	97.6
군내면	815	45,217	760	43,058	55	2,159	95.2

※ 1)파주시 : 금촌 1·2·3동, 운정 1·2·3동, 교하동

□ 징수대책

○ 체납액 집중 정리기간 운영(연2회)

∙ 1차: 2014. 04. 01 ~ 2014. 05. 31

(과년도 체납징수 : 87,351천원, 현년도 체납징수 : 340,074천원)

2차: 2014. 10. 01 ~ 2014. 11. 30

∙ 체납액 징수독려반 편성 (50만원이상 ⇒ 수도요금팀, 50만원이하 ⇒ 수자원공사)

○ 고액체납자 체납정리 : 연중실시

∙ 주1회 파주수도관리단과 체납대책 회의 및 고액체납자 방문독려

∙ 재산조회(부동산, 자동차 등) 실시

∙ 체납자 압류예고서 및 급수정지 예고서 발송

∙ 재산압류 및 급수정지 실시

∙ 징수과와 연계하여 압류부동산에 대한 공매가능 물건 검토 후 공매 실시

21 - 4 하수관로 정비사업 관련

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  하수관리팀장  이 호 명 (인)

□ 주민 민원 현황 및 조치

기간 : 2013. 1. 1. ~ 2013. 12. 31.

기간 : 2014. 1. 1. ~ 2014. 7. 31.

민원유형	건수	조 치
사유지 보상요구	11	해 결	11
		추진중	-
시공관련불편	24	해 결	24
		추진중	-
배수설비	23	해 결	23
		추진중	-
포장복구	25	해 결	25
		추진중	-
하자보수	13	해 결	13
		추진중	-
배수불량	29	해 결	29
		추진중	-
소음·악취· 진동 불편	8	해 결	8
		추진중	-
준설 및 청소	1	해 결	1
		추진중	-
기 타	15	해 결	15
		추진중	-

민원유형	건수	조 치
사유지 보상요구	132	해 결	99
		추진중	1
		미반영	32
시공관련불편	55	해 결	49
		추진중	6
배수설비	27	해 결	23
		추진중	4
포장복구	33	해 결	29
		추진중	4
하자보수	20	해 결	20
		추진중	-
배수불량	23	해 결	23
		추진중	-
소음·악취· 진동 불편	7	해 결	7
		추진중	-
준설 및 청소	7	해 결	7
		추진중	-
기 타	28	해 결	28
		추진중

□ 20년 이상 정비업체 위탁계약 선정과정 자료 및 20년이상 위탁하게 된 사유 (계약체결에 대한 타 시군 계약체결업체 비교 설명)

○ 위탁사유

- 사회기반시설에 대한 민간투자법, 민간투자사업기본계획(기획재정부), 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 시행지침(환경부)에 근거하여 관리운영권 설정기간(운영기간)을 20년으로 적용하고 있으며

- 이에 따라 파주시는 운영기간을 20년으로 시설사업기본계획을 고시하였고, 각 민간 사업신청자들은 파주시에서 고시한 자격요건 등에 적합한 컨소시엄(설계, 시공, 운영, 자금조달)을 구성하여 사업계획을 제출하였고, 건설계획, 운영계획, 공익성, 정부지급금(가격) 수준을 종합적으로 평가하여 본 사업에 가장 적합한 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였음.

- 우선협상대상자와 협상을 통해 사업조건들을 결정하고 실시협약 체결되어 현 사업시행자인 청정파주 주식회사가 관리운영권을 부여받았음.

○ 선정과정

- 2006. 11. 01.  민간투자대상사업 지정 및 REP(시설사업기본계획)고시

- 2007. 04. 04.  우선협상대상자 선정 [사업시행자 ⇒ 청정파주(주)]

- 2008. 03. 18.  협상 2회, 실무협의 15회

- 2008. 04. 02.  실시협약체결 [사업시행자 지정 ⇒ 청정파주(주)]

- 2008. 09. 24.  실시계획 승인

- 2008. 09. 29.  공사착공

- 2011. 07. 28.  공사준공

- 2011. 07. 29.  운영개시

○ 타시군 관리운영권 실시협약체결 현황

- 하수관거정비 BTL사업은 전국 97개 사업이며, 기획재정부 및 환경부 규정, 지침 등에 따라 추진되는 사업으로 운영기관 선정 방법 및 과정, 운영기간(20년) 동일 함.

- 타시군 실시협약체결 현황

시・군	총사업비 (억원)	사업물량 (관거연장,㎞)	사업시행자	운영기간 (20년)
증평군	237	30	증평하수관거㈜	2009.11.23~2029.11.22
진천군	249	29	진천그린환경㈜	2008.11.22~2028.11.21
여수시	399	46	푸른여수지키미㈜	2010.03.31~2030.03.30
경주시	895	291	경주에스엠씨㈜	2010.06.01~2030.05.31
상주시	753	90	㈜청정상주	2010.03.01~2030.02.28
영덕군	368	49	영덕엔바이로㈜	2009.11.10~2029.11.09
강릉시	768	82	강릉아랫물길㈜	2010.08.25~2030.08.24
보은군	192	40	보은물길관리㈜	2010.05.11~2030.05.10
천안시	1,286	193	푸른천안㈜	2011.05.28~2031.05.27
금산군	334	74	금산하수자원관리㈜	2011.04.15~2031.04.14
제주동	484	80	하이엔텍	2011.07.04~2031.07.03
울산광역시	1,109	148	울산청천㈜	2011.01.21~2031.01.20
원주시	999	141	㈜청정원주	2012.10.29~2032.10.28
괴산군	334	49	괴산그린환경㈜	2012.05.30~2032.05.29
울진군	529	68	울진맑은물길㈜	2012.03.29~2032.03.28
제주동지역	577	68	푸른제주환경㈜	2013.02.01~2033.01.31

□ BTL 민자사업, 문산, 탄현, 파평, 적성, 금촌 관거 지역별 사업비 단가 산정 기준 및 단가비용이 다른 이유 (1km 구간 사업비 산출 내역 포함)

○ 하수관거 정비사업 총사업비 구성은 실시설계비, 감리비, 공사비로 구분되며, 공사비는 세부적으로 관로부설, 배수설비, 맨홀펌프장 설치 시 기계 및 전기, 기타 부대공 등에 소요되는 비용이 합산되어 산정됨.

○ 하수관거 정비사업 시 1km당 단가는 각 현장별로 관로매설을 위한 굴착깊이, 지형조건에 따른 가시설 반영 여부, 굴착도로 조건에 따른 포장 방법 및 면적,작업현장조건 등에 따라 각기 다르게 산정되기 때문에 하수관로 연장과 총사업비 관계가  정비례되는 수치는 아님.

○ 관로부설 1km당 단가 (배수설비, 기계 및 전기, 부대공 등 제외)

사 업 명	총사업비 (백만원)	사 업 량	1km당 관로매설비 (백만원)
문산 하수관거 정비사업	45,240	하수관로 46km 배수설비 2,274가구	761
탄현 하수관거 정비사업	14,530	하수관로 21km 배수설비 658가구	456
파평 하수관거 정비사업	21,408	하수관로 28km 배수설비 1,418가구	553
2011년 파주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	82,062	하수관로 128km 배수설비 4,748가구	454

# 별첨 - 증빙자료

< 사회기반시설에 대한 민간투자법 >

제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.

2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식

< 민간투자사업기본계획(기획재정부) >

제3조(민간투자사업의 추진방식)

① 민간투자사업은 법 제4조에 따라 다음 각 호의 방식으로 시행할 수 있다.

2. BTL(Build-Transfer-Lease) 방식 : 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용․수익하는 방식

제20조(시설 임대기간)

① 주무관청은 연차적 재정부담 소요, 시설의 경제적 내용연수 등을 감안하여 개별 사업별로 통상적으로 10년부터 30년까지의 범위 내에서 적정기간을 시설 임대기간으로 설정한다.

< 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시행지침(환경부) >

13. 시설물 유지관리 및 운영

□ 민간사업자가 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)으로 설치한 시설의 관리운영권 설정기간은 20년으로 함

□ 하수관거정비 사업물량 및 지리적인 여건 등으로 하수관거정비 임대형 민자사업을 분리 시행하여 관할 주무관청 관할 하수처리구역 내에 2개 이상의 운영사가 존재할 경우에는 시설물의 유지관리 효율성 등을 감안, 통합운영이 가능함

◦ 통합운영에 따른 책임소재, 운영의 범위, 운영비 부담 등에 대하여 주무관청 및 운영사간에 협의하여 결정

21 - 5 파주시 상수도 요금 미납부 현황(아파트단지별)

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  수도요금팀장  김 원 진 (인)

□ 아파트 수도요금 미납부 현황

아파트 현황		연간 부과액 (백만원)	체납액	비 고
단지 수	세대수
181	87,634	7,000	-

○ 20세대이상 공동주택은 호별계량기 설치 불가

․ 근거 : 파주시 수도급수 조례 제4조 및 제6조의2 제1항

○ 단지별 1개의 급수설비 설치로 단지별로 수도요금 부과됨에 따라 세대별

체납내역 없음.

21 - 6 하수관거 관리 실태

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  하수관리팀장  이 호 명 (인)

□ 하수관거 정비사업 추진현황

○ 문산 하수관거 정비사업

- 위    치 : 문산읍, 파주읍(봉서리, 봉암리, 향양리) 일원

- 사 업 량 : L=46㎞, 배수설비 2,274가구

- 사 업 비 : 45,240백만원 ( 국 31,361 / 시 13,879 )

- 사업기간 : 2005 ~ 2014 (공정율 93%)

○ 탄현 하수관거 정비사업

- 위    치 : 탄현면 일원

- 사 업 량 : L=21㎞, 배수설비 658가구

- 사 업 비 : 14,530백만원 (국 10,135 / 시 4,395)

- 사업기간 : 2009 ~ 2014 (공정율 85%)

○ 파평 하수관거 정비사업

- 위    치 : 파평면, 적성면(식현리) 일원

- 사 업 량 : L=28㎞, 배수설비 1,418가구

- 사 업 비 : 21,408백만원 ( 국 14,968 / 시 6,440 )

- 사업기간 : 2009 ~ 2015 (공정률 47%)

○ 2011년 파주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

- 위    치 : 파주읍, 광탄면, 탄현면, 월롱면, 교하동, 금촌동 일원

- 사 업 량 : L=128㎞, 배수설비 4,748가구

- 사 업 비 : 82,062백만원 ( 민자 82,062 )

- 사업기간 : 2011 ~ 2016 (공정률 25%)

□ 하수관거 관리 실태

사 업 명	시 공 업 체	공사감독	사후관리
문산 하수관거 정비사업	한화건설 50% 고려개발 30% 우호건설 20%	한국환경공단	자체운영
탄현 하수관거 정비사업	경남기업 70% 대한송유관공사 30%	한국환경공단	자체운영
파평 하수관거 정비사업	STX건설 70% 동일건설 30%	한국환경공단	자체운영
2011년 파주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	포스코건설 50% 한화건설 25% 우호건설 25%	푸른파주 주식회사	푸른파주 주식회사

※ 자체운영 : 하수도 유지보수 연간단가계약, 하수도 준설 연간단계약

21 - 7 공사금액 200억원 미만의 상하수도 공사현황

(별도 첨부 23~32p)

21 - 8 하수관거정비 임대형 민자사업의 처리구역에 대한 위탁업체가 1개소인 사유

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  하수관리팀장  이 호 명 (인)

□ 하수관거정비 임대형 민자사업 방식

○ 민간에서 자금을 투자하여 사회기반시설을 건설(Build)한 후 국가․지자체로 소유권을 이전(Transfer)하고, 국가·지자체 등에 시설을 임대(Lease)하여 투자비를 회수하는 사업방식으로

○ 민간사업자는 시설을 건설하여 국가․지자체에 기부채납 한 댓가로「사회기반시설에 대한 민간투자법」제26조에 근거하여 시설의 관리운영권을 획득하고

○ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 국가․지자체 등에 시설을 임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비를 회수하는 방식 임.

□ 위탁업체 1개사인 이유

○ 사회기반시설에 대한 민간투자법, 민간투자사업기본계획(기획재정부), 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 시행지침(환경부)에 근거하여 관리운영권 설정기간(운영기간)을 20년으로 적용하고 있으며

○ 이에 따라 파주시는 운영기간을 20년으로 시설사업기본계획을 고시하였고,  각 민간 사업신청자들은 파주시에서 고시한 자격요건 등에 적합한 컨소시엄(설계, 시공, 운영, 자금조달)을 구성하여 사업계획을 제출하였고, 건설계획, 운영계획, 공익성, 정부지급금(가격) 수준을 종합적으로 평가하여 본 사업에 가장 적합한 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였음.

○ 우선협상대상자와 협상을 통해 사업조건들을 결정하고 실시협약 체결되어 현 사업시행자인 청정파주 주식회사가 관리운영권을 부여받았음.

< 사회기반시설에 대한 민간투자법 >

제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.

2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식

< 민간투자사업기본계획(기획재정부) >

제3조(민간투자사업의 추진방식)

① 민간투자사업은 법 제4조에 따라 다음 각 호의 방식으로 시행할 수 있다.

2. BTL(Build-Transfer-Lease) 방식 : 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용․수익하는 방식

제20조(시설 임대기간)

① 주무관청은 연차적 재정부담 소요, 시설의 경제적 내용연수 등을 감안하여 개별 사업별로 통상적으로 10년부터 30년까지의 범위 내에서 적정기간을 시설 임대기간으로 설정한다.

< 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시행지침(환경부) >

13. 시설물 유지관리 및 운영

□ 민간사업자가 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)으로 설치한 시설의 관리운영권 설정기간은 20년으로 함

□ 하수관거정비 사업물량 및 지리적인 여건 등으로 하수관거정비 임대형 민자사업을 분리 시행하여 관할 주무관청 관할 하수처리구역 내에 2개 이상의 운영사가 존재할 경우에는 시설물의 유지관리 효율성 등을 감안, 통합운영이 가능함

◦ 통합운영에 따른 책임소재, 운영의 범위, 운영비 부담 등에 대하여 주무관청 및 운영사간에 협의하여 결정

환경시설과 소관

편집상 공백

22-1 쓰레기 불법투기 과태료 부과 징수 내역

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 쓰레기 불법투기 과태료 부과 징수 내역

○ 읍면동별 부과 현황, 위반내용, 과태료, 징수여부 등

- 읍면동별 부과 현황

(단위 : 건)

읍면동	2013년	2014년	계
계	648	339	987
환경시설과	155	130	285
문산읍	101	25	126
조리읍	52	26	78
법원읍	90	17	107
파주읍	45	24	69
광탄면	32	24	56
탄현면	27	5	32
월롱면	46	23	69
적성면	16	25	41
파평면	34	1	35
교하동	5	-	5
운정1동	12	21	33
운정2동	10	1	11
운정3동	5	5	10
금촌1동	5	-	5
금촌2동	12	11	23
금촌3동	1	1	2

※ 기간 2013.1.1. ~ 2014.7.31.

- 위반내용별 부과현황

(단위 : 건)

구 분	2013년	2014년	계
계	648	339	987
휴대쓰레기 투기	572	287	859
불법소각	61	36	97
종량제봉투 미사용 등	15	16	31

※ 기간 2013.1.1. ~ 2014.7.31.

- 과태료 부과 및 징수 현황

(단위 : 천원)

구 분	부과		징수			체납		압류
	건	금액	건	금액	징수율	건	금액	건	금액
계	987	84,899	814	63,401	-	173	21,498	53	7,129
2013년	648	54,999	579	43,836	89%	69	11,163	31	4,919
2014년	339	29,900	235	19,565	69%	104	10,335	22	2,210

※ 기간 2013.1.1. ~ 2014.7.31.

○ 과태료 처분에 대한 이의제기 및 법원통보 현황

- 2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31 : 1건

※ 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 진행 중

- 2014. 1. 1 ~ 2014. 7. 31 : 0건

□ 과태료 징수대책

○ 체납자 납부 독촉 : 연중 실시

- 주 1회 문자발송

- 체납고지서 발송(징수과)

- 재산조회(부동산, 자동차 등) 실시

- 체납자 독촉고지서 및 압류예고서 발송

- 징수실적

· 과년도 체납 징수 : 68건, 8,758천원

· 현년도 체납 징수 : 16건, 1,182천원

22-2 대형폐기물수수료 판매 현황

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 대형폐기물 판매 수수료 총액

○ 2013년도

구 분	판매량(건)	수수료(천원)	비 고
합 계	141,647	324,940
1천원	43,007	39,781
2천원	61,640	114,034
5천원	37,000	171,125

○ 2014년도 (2014. 7. 31 현재)

구 분	판매량(건)	수수료(천원)	비 고
합 계	87,124	198,607
1천원	27,611	25,540
2천원	36,822	68,121
5천원	22,691	104,946

□ 대형폐기물 항목 및 수수료

품 명	규 격	금 액	품 명	규 격	금 액
가 구 류			주방용품
장롱	120cm 이상	15,000	식 탁 (테이블)	6인용 이상	5,000
	120cm 미만	10,000		6인용 미만	4,000
	90cm 미만	6,000	교자상	모든 규격	2,000
비키니옷장	모든 규격	2,000	싱크대 (분리기준)	60cm 이상	3,000
쇼파 (분리기준)	3인 이상	5,000		60cm 미만	2,000
	2인	3,000	배기후드	모든 규격	2,000
	1인	2,000	가스레인지대	모든 규격	2,000
침대	유아용 프레임	2,000	항아리	50cm 이상	4,000
	유아용 매트리스	3,000		50cm 미만	2,000
	1인용 프레임	4,000	쌀통	모든 규격	3,000
	1인용 매트리스	6,000	그 외
	2인용 프레임	7,000	유리(거울,액자)	1㎡당	2,000
	2인용 매트리스	8,000	이불(담요,솜이불)	장당	2,000
돌침대	1인용	20,000	장판(전기장판제외)	5m당	2,000
	2인용	25,000	돗자리	모든 규격	3,000
의자	모든 규격	2,000	가방	모든 규격	2,000
책상	양수	7,000	옷걸이	모든 규격	1,000
	편수	5,000	다림이판	모든 규격	1,000
책꽃이	모든 규격	2,000	시계	1m 이상	5,000
장식장	모든 규격	5,000		40cm 이상	3,000
오디오장식장	모든 규격	4,000		40cm 미만	2,000
서랍장	5단 이상	5,000	블라인드	모든 규격	3,000
	5단 미만	3,000	수족관(어항)	1m 이상	5,000
문갑	모든 규격	4,000		1m 미만	3,000
화장대	모든 규격	4,000	유모차, 보행기	모든 규격	2,000
신발장	모든 규격	3,000	자전거	모든 규격	2,000
캐비넷	모든 규격	5,000	스키, 스노보드	모든 규격	3,000
화일캐비넷	4단 이상	4,000	피아노	모든 규격	15,000
	3단 이하	3,000	오르간	모든 규격	6,000
욕실용품			보일러	20평형 이상	5,000
변기	좌변기(소형)	5,000		20평형 미만	3,000
	양변기	10,000	보일러 기름탱크	모든 규격	2,000
욕조	모든 규격	5,000	화분	소형	1,000
수도호스	10m당	2,000		대형	2,000
물탱크(저수조)	1톤 용량당	5,000	나무묶음	직경 40cm	2,000
			불연성 소량 폐기물	40kg 기준	6,000

22-3 음식물쓰레기 개별 계량기기 사용 실적

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 음식물쓰레기 개별 계량기기(RFID) 사용 현황

○ 공동주택 음식물쓰레기 개별 계량기기 설치 현황

- 종량제기기 : 896대

- 시행단지수 : 117개소(60,343세대)

○ 2013년도 수거수수료 부과

(단위 : 천원)

합 계	종량제 시행 이전	9월	10월	11월	12월
308,659	60,152	59,942	60,922	66,875	60,768

○ 2014년도 수거수수료 부과

(단위 : 천원)

합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
470,365	64,991	58,160	61,234	57,619	67,325	77,749	83,287

○ 개별계량기기 사용 전후 공동주택 음식물수거량 비교

(단위 : 톤)

연도	수거업체	월별 배출량								계
2013 (시행 전)		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	12,161.16
	파주환경	709.61	698.59	727.21	740.76	850.32	912.44	1071.95	1024.89	6,735.77
	진환경	650.21	622.98	634.47	598.25	679.12	733.98	774.36	732.02	5,425.39
2013 ~ 2014 (시행 후)		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	9,470.11
	파주환경	714.45	710.62	733.78	692.96	663.01	642.13	708.17	610.26	5,475.38
	진환경	492.72	484.48	509.96	512.99	522.67	474.09	508.11	489.71	3,994.73

※ 종량제 시행 후 22.13% 감소

22-4 폐기물 관련 위탁업체 계약 및 운영 현황

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 생활폐기물 위탁업체 계약 및 운영 현황

업체명			씨에스	파주환경공사	진환경	하나환경
인원			12명	21명	21명	25명
수집운반비용	2014년 계약액		702,018,450원/년	생 활 - 125,590원/톤 음식물 - 54,840원/톤 대 형 - 15,423,730원/월	생 활 - 84,210원/톤 음식물 - 60,530원/톤 대 형 - 16,446,830원/월	1,428,403,680원/년
항목			대형	생활, 음식물, 대형	생활, 음식물, 대형	대형, 재활용, 가로청소
영업 구역		수거	민간위탁 지역 외 전지역	- 공동주택 (문산, 법원, 조리, 파주, 금촌2동) - 금촌택지지구	- 공동주택 (교하, 탄현, 금촌1,3동, 운정) - 교하신도시, 교하출판단지	운정신도시
		가로청소	-	-	-	운정신도시

※ 민간 수집운반업체 근무 인원

□ 생활폐기물 수집·운반 용역원가보고서 (2013, 2014년)

○ 2014년 원가보고서 출력물 별도 제출

○ 2013년 원가보고서 출력물 별도 제출

□ 위·수탁 협약서

○ 사본 별도 제출

□ 사업계획서, 임금지급 내역, 임금표

○ 사업계획서 사본 별도 제출

○ 입금지급 내역 및 임금표는 파주시에서 작성 또는 취득하고 있지 않은 정보로 미제출

22-5 청소위탁 총금액, 위탁업체별 지원금액

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 심사서류 일체

○ 사본 별도 제출

□ 계약서, 유의서 등

○ 파주시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례에 따라 협약 체결한 건으로, 기 제출한 위수탁 협약서로 갈음합니다.

□ 과업지시서

○ 사본 별도 제출

□ 산출내역서 (계약기준)

○ 파주환경, 진환경 : 톤당 단가계약 체결

	일반쓰레기	음식물쓰레기	대형폐기물	비고
파주환경	125,590원/톤	54,840원/톤	15,423,730원/월	2014.8.31까지 적용 9.1부터 신규계약
진환경	84,210원/톤	60,530원/톤	16,446,830원/월

※ 매월 쓰레기 수거실적에 따라 비용 지급

○ 하나환경

구 분		노면청소	인력청소	재활용 및 대형	계 (원/월)
노무비	직접노무비	3,278,718	68,853,086	9,836,155	81,967,959
	간접노무비	-	-	-	-
	계	3,278,718	68,853,086	9,836,155	81,967,959
경비	감가상각비	2,130,052	-	866,019	2,996,071
	수리수선비	328,718	-	419,352	748,070
	인적보험료	352,086	7,393,796	1,056,257	8,802,138
	복리후생비	29,902	627,941	89,706	747,549
	유류비	1,195,796	-	1,144,040	2,339,836
	세금과공과	152,650	-	152,650	305,300
	기타경비	206,100	4,328,105	618,301	5,152,506
	계	4,395,303	12,349,843	4,346,324	21,091,470
순 운영원가		7,674,021	81,202,928	14,182,479	103,059,428
일반관리비(5%)		383,701	4,060,146	709,124	5,152,971
이 윤(10%)		805,772	8,526,307	1,489,160	10,821,239
총 운영원가		8,863,494	93,789,381	16,380,763	119,033,638

○ 씨에스

구 분		연간비용 (원/년)	월간비용 (원/월)
노무비 (A)	직접노무비	384,111,789	32,009,316
	간접노무비	58,884,336	4,907,028
	계	442,996,125	36,916,344
경비 (B)	인적보험료	44,632,512	3,719,376
	복리후생비	14,193,648	1,182,804
	유류비	30,165,480	2,513,790
	수리수선비	21,052,410	1,754,368
	세금과공과	3,360,150	280,013
	감가상각비	15,574,650	1,297,888
	시설보험료	6,000,000	500,000
	기타경비	27,846,735	2,320,561
	계	162,825,585	13,568,798
순 운영원가 ( C )		605,821,710	50,485,142
일반관리비 ( D )		30,291,085	2,524,257
이 윤 ( E )		63,611,275	5,300,934
총 운영원가		699,724,070	58,310,333

22-6 야당동 쓰레기 적환장에 대한 대책 및 향후 뱡향

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  환경관리팀장  조 윤 옥 (인)

□ 시설 운영현황

○ 주 소 지 : 야당동 54-1

○ 위탁관리 : 파주시 시설관리공단

○ 시설용도 : 종량제봉투와 재활용품을 구분하여 처리시설로 운반

○ 문 제 점 : 선별장이 지적상 도로부지를 일부 차지하여 좁은 도로로 차량 통행 불편, 전염병 위험 등 주민 불편 호소

□ 조치사항

○ 운전자 시야 확보를 위해 선별장 출입구 주변 도로폭 확장

○ 여름철(7~9월) 주 1회 이상 보건소 협조로 방역 실시

□ 향후방향

○ 주변 여건 변화 등 고려하여 장기적 측면에서 대책 검토

22-7 2013, 2014년 수질오염총량제 하천별 모니터링 결과

확인자  환경시설과장  김 관 진 (인)

작성자  오염총량팀장  김 종 수 (인)

□ 2013, 2014년 수질오염총량제 하천별 모니터링 결과

○ 수질측정지점 및 목표수질

단위유역 구분	공릉A	문산A	임진B	한강J	신천A
측정지점	하지석동 공릉천교	내포리 임월교	금파리 전진교	부하량 관리	연천군 대전교
BOD(mg/L)	6.6	4.0	1.2		9.0
T-P(mg/L)	0.298	0.189	0.044		0.363

○ 수질측정결과 (별첨1)

- 한강J 단위유역은 부하량 관리 지역으로 수질측정을 실시하지 않음

- 신천A 단위유역의 목표수질 설정지점은 연천군 지역으로 연천군에서 모니터링을 실시하고 있으며, 파주시는 해당사항 없음 (신천A 단위유역의 파주시 점유율은 0.1%임)

(별첨1) 2013, 2014년 수질오염총량제 하천별 모니터링 결과

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
1	공릉A	2013.01.24	2.3	7.4	596	11	6.6	8.7	7.2	6.945	0.318	5.9	4.151
2	공릉A	2013.01.30	1.8	7.5	621	10.6	5.5	11.2	4	12.939	0.666	5.5	2.579
3	공릉A	2013.02.07	0.5	7.4	844	14	8.7	9.8	16.3	7.578	0.294	6.8	4.675
4	공릉A	2013.02.15	3.3	7.1	540	12.6	5.8	9.6	8.6	8.04	0.292	5.3	1.531
5	공릉A	2013.02.21	3.6	7.1	412	8.7	6.2	8	10.3	7.978	0.316	6.5	2.216
6	공릉A	2013.02.27	5.4	7.3	455	7.8	4.3	7.1	9.3	9.35	0.295	6.3	3.069
7	공릉A	2013.03.07	8.7	7.4	407	8	4.3	8.5	14	7.925	0.3	5.5	3.429
8	공릉A	2013.03.15	7.5	7.5	356	9.3	4.9	8.8	12.8	5.553	0.216	6.7	3.86
9	공릉A	2013.03.21	6.5	7.2	395	9	5.1	7.3	10.7	6.636	0.231	5.9	3.583
10	공릉A	2013.03.28	11	7.3	378	9.1	4.2	7.4	11.5	5.896	0.218	4.9	2.865
11	공릉A	2013.04.03	10.3	7.3	393	11.3	5.2	9.1	10	6.982	0.242	5.5	2.951
12	공릉A	2013.04.12	10.2	7.4	360	12.6	4.3	6.7	11.4	5.168	0.218	5.1	4.827
13	공릉A	2013.04.18	14	7.8	401	11.4	6.2	9.7	10.3	5.298	0.222	6.3	3.643
14	공릉A	2013.04.24	14.8	7.7	407	11.6	6.3	10.1	9.7	4.842	0.228	6.4	3.345
15	공릉A	2013.05.08	19.8	8.6	391	16.1	9.5	13.4	21.3	4.347	0.258	7.1	5.015
16	공릉A	2013.05.16	21.1	8.1	385	14.9	9.1	14.1	17.3	5.106	0.24	6.7	5.651
17	공릉A	2013.05.24	22.6	8.1	415	13.5	7.5	11.6	16.3	4.21	0.252	6.7	5.75
18	공릉A	2013.05.30	19.7	7.2	298	6.8	2.7	9.4	9.5	3.836	0.177	5	6.504
19	공릉A	2013.06.05	27	8.8	325	15	12.1	10.6	20.7	3.702	0.156	8.2	5.035
20	공릉A	2013.06.13	25.8	7.8	365	9.7	6.1	11	11.7	3.494	0.118	7.4	10.074
21	공릉A	2013.06.21	30	9.3	411	18.1	11	15.1	19	3.872	0.166	7.2	4.245
22	공릉A	2013.06.27	27.2	9	421	10.9	7.5	9.9	18.7	3.228	0.15	3.6	7.784
23	공릉A	2013.07.05	26.7	7.3	464	5.5	6.7	9.3	34.5	4.884	0.202	4.5	4.824
24	공릉A	2013.07.11	21.9	7.3	258	8.3	2.7	5.5	22	4.08	0.114	2.8	56.521
25	공릉A	2013.07.25	23.6	7.1	204	8.6	1.4	3.4	11.2	3.362	0.084	2.2	34.547
26	공릉A	2013.07.31	25.7	7.4	287	9.9	4.2	7.2	34	4.122	0.218	4.3	9.16
27	공릉A	2013.08.14	30.8	8.9	350	16.7	6.8	10.9	12.3	3.812	0.122	6.6	6.275
28	공릉A	2013.08.22	30.3	9.4	303	14.4	9.4	13.5	21.7	3.03	0.172	4.5	4.49
29	공릉A	2013.08.29	25.5	7.6	331	6.4	1.5	6.4	32.5	3.256	0.168	5.1	38.797
30	공릉A	2013.09.05	23.2	7.9	332	12.3	5.7	7.3	12.5	3.744	0.132	3.9	6.1
31	공릉A	2013.09.12	21.7	7.4	311	6.5	4.8	6.6	32.5	3.146	0.174	4.1	13.426

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
32	공릉A	2013.09.27	19.2	7.7	443	7.3	2.7	6.6	17.2	5.158	0.134	3.8	3.188
33	공릉A	2013.10.08	20.7	7.4	482	8	4.7	6.6	28.4	5.97	0.168	3.3	7.548
34	공릉A	2013.10.17	16.1	7.4	453	9.7	2.4	6.7	14.8	5.138	0.168	3.5	2.612
35	공릉A	2013.10.25	14.1	7.4	495	9.8	2.6	6.4	20.3	5.07	0.184	3.3	2.228
36	공릉A	2013.10.31	14	7.3	513	10.5	3	8.2	10.7	5.44	0.146	3.7	1.979
37	공릉A	2013.11.08	12.5	7.3	563	11.6	4.8	8.3	71.3	5.424	0.226	4.6	2.301
38	공릉A	2013.11.14	8.9	7	533	9.6	4.3	6.2	14.3	5.54	0.188	3.9	2.222
39	공릉A	2013.11.21	5.8	7.6	549	10.8	4	6.5	9.3	6.9	0.164	4.3	2.386
40	공릉A	2013.11.29	5.4	7.3	501	12.3	3.9	5.6	8	5.61	0.202	4.1	2.305
41	공릉A	2013.12.06	6.5	7.5	1028	8.9	3	5.4	25	6.15	0.188	3.8	2.096
42	공릉A	2013.12.10	4.9	7.9	406	10.2	6.1	9.1	23	6.5	0.17	5.3	3.166
43	공릉A	2014.01.24	4	7.5	645	14.1	6.2	8.2	26.5	9.003	0.264	5.6	4.142
44	공릉A	2014.02.07	3.8	7.6	543	13.2	7.6	8.8	33.8	7.89	0.168	5.3	1.993
45	공릉A	2014.02.13	5.5	7.5	550	9.9	7.1	10	36.3	8.788	0.23	5.4	1.683
46	공릉A	2014.02.21	5.5	7.8	1164	11	4.6	9.4	84.5	7.164	0.322	4.9	1.712
47	공릉A	2014.02.27	9.5	7.1	500	10	6.1	10	33.7	7.926	0.26	5.8	1.513
48	공릉A	2014.03.07	5.9	7.5	1050	14.3	4	8.8	69	7.298	0.252	5.1	1.621
49	공릉A	2014.03.12	9.5	7.3	501	14	6	10	38.5	8.024	0.256	5.2	1.644
50	공릉A	2014.03.21	11.7	7.4	506	10.9	5.4	10.8	28.3	7.958	0.216	6	1.637
51	공릉A	2014.03.27	16	7.7	507	14.3	7.3	12.1	25	7.248	0.168	6.8	1.077
52	공릉A	2014.04.04	14.3	8.7	824	15.6	12.4	15.8	32.5	7.216	0.25	8.2	1.469
53	공릉A	2014.04.10	16.4	8.5	528	15.2	11.9	14.7	34.5	5.786	0.242	7	1.922
54	공릉A	2014.04.18	19.7	9.6	623	15.7	15.8	15.8	32.4	5.44	0.138	8.9	1.63
55	공릉A	2014.04.24	22.4	9.4	714	15.8	30.6	39.2	66	8.202	0.604	28	1.502
56	공릉A	2014.04.30	19.2	8.1	710	9.5	4.2	11.4	9.5	4.984	0.128	6	3.067
57	공릉A	2014.05.09	21	9.1	1027	14.2	10.3	13	25	6.27	0.192	8.6	2.123
58	공릉A	2014.05.15	22	8.9	609	14.2	8.3	12.2	17.3	5.516	0.132	7.7	3.709
59	공릉A	2014.05.23	25.1	8.3	772	10.6	10.1	13.4	18.7	5.348	0.194	8.5	2.282
60	공릉A	2014.05.29	25	8.9	633	14.2	12.9	15.5	23	4.76	0.108	11.1	2.708
61	공릉A	2014.06.13	23.5	7.9	445	8.9	7.2	13.1	24.5	4.074	0.172	8.3	3.019
62	공릉A	2014.06.19	25.8	8.3	743	10.4	7.3	11.7	32	2.922	0.166	7.9	2.905
63	공릉A	2014.06.27	28.9	9.2	505	14.4	13.7	14.7	32.7	3.58	0.222	9.9	3.109

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
1	문산A	2013.01.24	2.6	7.2	547	10.8	4.5	7.2	77.3	4.948	0.198	4.7	2.212
2	문산A	2013.01.30	1.4	7.4	605	12.4	3.6	13.8	267	5.014	0.194	5.9	1.475
3	문산A	2013.02.07	0	7.5	636	14	3.8	5.8	20.3	5.682	0.159	3.6	2.909
4	문산A	2013.02.15	4.3	7.4	501	14.6	2.9	6.6	78	4.646	0.196	4.8	2.15
5	문산A	2013.02.21	2.1	7.4	404	10	5.2	5.7	9.7	4.686	0.154	4.7	1.95
6	문산A	2013.02.27	7.6	7.3	384	8.8	5.8	9.3	320	5.55	0.29	9.7	2.314
7	문산A	2013.03.07	7.2	7.6	398	8.3	2.8	6.6	49.7	4.492	0.136	4.5	2.339
8	문산A	2013.03.15	7.9	7.2	329	9.4	2.1	7.3	143.8	3.618	0.172	6.3	3.106
9	문산A	2013.03.21	5.2	7.4	390	10.5	5.6	6.6	132.3	4.318	0.17	8	2.726
10	문산A	2013.03.28	9.7	7.2	391	9.4	3.1	6.9	93	3.608	0.138	4.5	1.878
11	문산A	2013.04.03	11.4	7.3	363	10.8	3.5	7	94	4.426	0.138	4.4	2.122
12	문산A	2013.04.12	11.7	7.4	394	12.8	3.9	7.5	184.7	5.91	0.196	6	1.769
13	문산A	2013.04.18	15.9	7.5	427	10.4	4.1	7.8	132.2	4.348	0.152	5.2	1.727
14	문산A	2013.04.24	18.2	7.3	422	11.5	4.2	9.3	99	4.328	0.126	5.1	2.321
15	문산A	2013.05.08	22.6	7.4	396	12.6	5	10.9	240	2.768	0.188	5.6	1.678
16	문산A	2013.05.16	24	7.2	403	11.3	4	11.5	126	3.116	0.19	4.4	2.178
17	문산A	2013.05.24	24.4	7.2	424	10.6	4.7	9.9	306.7	2.956	0.182	4.7	2.651
18	문산A	2013.05.30	20.9	7.1	348	8.6	2.8	7.3	100.5	3.27	0.094	3.9	4.032
19	문산A	2013.06.05	22	7.3	365	7.8	1.2	7.3	89.5	2.554	0.12	3.4	2.272
20	문산A	2013.06.13	25.2	7.3	379	8.4	2.2	7.3	77	2.192	0.116	4.2	3.596
21	문산A	2013.06.21	24	7.3	406	7.9	3	6	66.5	2.448	0.12	3.8	1.94
22	문산A	2013.06.27	26.5	7.4	462	6.2	5	8.8	147.3	1.914	0.22	6.9	2.09
23	문산A	2013.07.05	23.9	7.3	459	7.1	3.8	7	70.8	2.512	0.124	3.1	2.665
24	문산A	2013.07.11	22.3	7.4	181	8.8	5.6	13.2	590	3.886	0.494	4.1	50.569
25	문산A	2013.07.25	23	7	193	9.5	1.1	3.9	20.2	3.356	0.104	2.2	26.045
26	문산A	2013.07.31	23.8	7.4	174	11.2	2.8	6.1	54.5	2.71	0.232	3.4	22.14
27	문산A	2013.08.14	28.7	7.7	329	15.5	1.6	5.4	11.6	2.092	0.072	2.8	2.937
28	문산A	2013.08.22	29.2	7.6	336	8.4	1.2	5.2	48.5	2.096	0.108	4.4	3.121
29	문산A	2013.08.28	28.2	8	223	8.2	0.6	4.1	12.2	2.94	0.035	2.1	3.423
30	문산A	2013.09.05	21.6	7.3	359	11.1	1.9	4.4	25	2.095	0.064	2.6	3.075
31	문산A	2013.09.11	22.1	7.9	313	7.7	3.1	7.5	175	2.488	0.126	4.1	10.434

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
32	문산A	2013.09.27	20.3	7.1	445	9.6	2.5	4.4	12.8	3.19	0.118	2.8	2.039
33	문산A	2013.10.08	19.8	7.5	453	8.1	3	6.3	171	6.748	0.312	2.2	2.245
34	문산A	2013.10.17	14.3	7.4	465	10.7	3.3	6.2	50.4	3.739	0.158	2.8	1.706
35	문산A	2013.10.25	14.9	7.2	575	12.4	3.2	6.5	31	3.95	0.136	2.9	1.342
36	문산A	2013.10.31	12.7	7.5	582	11.6	6.4	9.4	9	5.492	0.272	5.7	1.195
37	문산A	2013.11.08	12.6	7.1	589	12.1	4.2	8.4	141.3	4.458	0.148	3.5	1.529
38	문산A	2013.11.14	8.8	7	571	12.5	2.2	5.4	32.8	4.226	0.132	2.7	1.282
39	문산A	2013.11.21	5.1	8.3	695	12.2	2.4	10.5	322	3.722	0.408	4.4	1.318
40	문산A	2013.11.29	3.5	7.3	639	13	3.6	5.4	8.2	4.704	0.096	3.4	1.41
41	문산A	2013.12.06	6.4	7.4	613	10.5	4.2	8.4	190	4.826	0.194	3.8	1.238
42	문산A	2013.12.10	5.8	7.5	468	11.7	3.1	6.3	48	4.38	0.134	4.3	1.879
43	문산A	2014.01.24	3	7.6	703	14.9	10.8	9.3	53	7.96	0.486	6	1.152
44	문산A	2014.02.07	1.1	7.7	699	13.4	3.9	11.4	340	5.296	0.372	3.7	1.296
45	문산A	2014.02.13	6.3	7.5	582	12	2.6	6.6	163.8	5.526	0.16	3.6	1.102
46	문산A	2014.02.21	4.2	7.7	997	14.5	5	12.2	637	5.13	0.572	5.6	1.243
47	문산A	2014.02.27	7.4	7	664	12.2	3.7	9.1	77	5.418	0.14	5.2	0.984
48	문산A	2014.03.07	6.8	7.5	966	15.2	3.7	10	580	5.15	0.25	4.1	0.869
49	문산A	2014.03.12	6.6	7.6	640	14	7.3	9.7	392	5.954	0.312	4.5	1.032
50	문산A	2014.03.21	11.8	7.4	672	12.2	4.3	9.7	251.3	4.608	0.136	3.9	1.044
51	문산A	2014.03.26	13.4	7.4	609	11.1	5	8.5	131	4.994	0.102	4.3	0.827
52	문산A	2014.04.04	14.4	7.9	976	11.8	7.4	9.6	304	4.736	0.29	4.3	0.725
53	문산A	2014.04.10	13.2	7.9	670	13	3.8	8.8	262.5	4.542	0.13	4.6	0.789
54	문산A	2014.04.18	18.4	7.8	1538	8.6	7	10.6	218.7	4.908	0.142	4.9	0.917
55	문산A	2014.04.24	19.5	7.9	1991	9.5	2.8	7.9	134	3.766	0.156	3.7	0.476
56	문산A	2014.04.30	21.3	7.8	951	8.7	6.6	9.1	84	4.036	0.278	5.4	0.793
57	문산A	2014.05.09	19.8	7.9	1023	10.5	8.7	10.6	208	5.488	0.322	7.5	1.146
58	문산A	2014.05.15	23.4	7.7	876	9.9	5.5	11.2	152	4.472	0.332	7	1.588
59	문산A	2014.05.23	24.4	7.6	3132	8	3.7	12.1	236	4.46	0.378	4.8	1.434
60	문산A	2014.05.29	25.2	7.4	756	9.2	7.4	11.3	120.8	3.224	0.126	8.6	1.576
61	문산A	2014.06.13	24.4	7.4	691	6.8	10.6	11.1	78	4.788	0.418	9.7	1.221
62	문산A	2014.06.19	24.9	7.5	832	8	3.5	8.7	178	2.258	0.218	8.9	1.852
63	문산A	2014.06.27	27.9	7.7	710	7.8	3.8	10.2	193	2.046	0.238	7.6	1.777

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
1	임진B	2013.02.26	0.8	7.6	381	10	0.9	5.6	2.6	4.69	0.07	3.5
2	임진B	2013.03.06	5.1	7.7	334	9.9	1.5	5.8	1.8	3.449	0.048	3.5	39.967
3	임진B	2013.03.14	7.2	7.8	319	9.5	2.2	6.4	11	3.37	0.086	4	145.065
4	임진B	2013.03.20	8.1	7.5	286	9	1.5	5.9	3.4	3.565	0.089	3.3	65.853
5	임진B	2013.03.27	9.2	7.8	277	10.5	1.6	5.1	4.3	2.817	0.065	3	99.288
6	임진B	2013.04.02	8.6	7.5	307	10.8	1.4	5.5	10.2	2.723	0.055	3.4	156.119
7	임진B	2013.04.11	8.7	7.4	242	12.7	2.2	5.3	7.8	2.897	0.065	3.8	137.096
8	임진B	2013.04.17	13.1	7.5	334	10.3	2	5.1	3.8	2.634	0.06	3.4	96.055
9	임진B	2013.04.23	12.6	7.4	193	10.4	1.3	4.3	3.8	1.587	0.034	2.1	143.685
10	임진B	2013.05.07	18.3	8	278	11.7	1.6	4.3	5.8	2.311	0.053	2.8	82.465
11	임진B	2013.05.15	20.1	8.2	278	12.4	2.8	5.9	14	2.284	0.061	3.1	133.46
12	임진B	2013.05.23	23	8.1	339	12	3.1	7.4	9	2.431	0.054	3.9	72.586
13	임진B	2013.05.31	21	7.4	203	8.8	1.2	4.9	8.3	2.573	0.055	2.9	280.103
14	임진B	2013.06.04	23.5	7.5	264	8	1.7	4.9	7.9	2.241	0.051	3	76.879
15	임진B	2013.06.12	25	7.5	348	6.8	1.8	5.1	12	1.984	0.051	3.1	131.918
16	임진B	2013.06.20	26	8	330	10.4	3.2	6.5	8.2	2.628	0.063	2.7	68.459
17	임진B	2013.06.26	27.8	8.2	380	7.7	2.1	6.7	46	1.617	0.114	3.3	178.944
18	임진B	2013.07.04	25.6	7.4	269	6.4	2	6.1	13.8	2.44	0.073	3.1	179.971
19	임진B	2013.07.10	22.4	7.4	116	9.2	1.4	5.3	68	2.335	0.115	2.4	801.616
20	임진B	2013.07.24	20.4	7.8	80	11.4	0.9	4.8	61.7	1.331	0.06	2.9	3683.159
21	임진B	2013.07.30	23.4	7.7	95	10.5	1	5.1	47.3	1.709	0.118	2.8	606.205
22	임진B	2013.08.13	27.2	7.7	130	10.9	0.6	2.9	7.3	1.549	0.027	1.7	367.434
23	임진B	2013.08.21	29.5	8.3	195	9.2	1.2	4.8	4.4	1.8	0.028	2.6	201.118
24	임진B	2013.08.29	25.2	7.8	142	7.5	0.4	5.9	75	1.376	0.158	4.2	265.699
25	임진B	2013.09.04	24.5	8.2	209	9.9	1.2	4.3	5.6	1.819	0.04	2.3	103.626
26	임진B	2013.09.12	23.5	7.7	297	8.1	1.4	4.4	8.6	2.017	0.043	2.3	225.023
27	임진B	2013.09.26	22.6	8.2	230	8.1	1	3.5	5.7	2.14	0.044	2.2	127.333
28	임진B	2013.10.11	20.5	7.3	314	8	1.2	4.4	7.4	2.333	0.045	1.7	155.342
29	임진B	2013.10.16	16.4	7.6	466	10.5	1.5	4.1	4.3	2.42	0.049	1.8	69.126
30	임진B	2013.10.24	16.5	7.6	519	11.3	1.2	4.7	8.3	3.186	0.062	2.3	77.842

번호	총량 지점명	일자	수온(℃)	수소이온 농도(pH)	전기전도도 (㎛hos/㎝)	용존산소 (㎎/L)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	부유물질 (㎎/L)	총질소 (T-N)(㎎/L)	총인 (T-P)(㎎/L)	총유기탄소 (TOC)(㎎/L)	유량(㎥/s)
31	임진B	2013.10.30	13.1	7.5	454	11.6	1.1	4.9	3.2	2.534	0.035	2.5	31.013
32	임진B	2013.11.07	13	7.4	556	12.3	1.7	5.2	13	3.314	0.055	2.8	116.532
33	임진B	2013.11.13	8.9	7.4	514	11.7	1.2	5.3	3.5	3.019	0.06	2.7	36.85
34	임진B	2013.11.22	5.3	7.3	531	11.6	0.9	4.4	9	3.532	0.039	2.7	48.136
35	임진B	2013.11.28	3.6	7.4	490	12.4	2	5	4.7	3.881	0.056	3	44.797
36	임진B	2013.12.05	4	7.8	394	12.2	1.1	3.9	13.5	3.54	0.058	2.3	112.993
37	임진B	2013.12.13	0.8	7.8	429	13	1.5	5.3	9.2	3.975	0.046	2.9	42.928
38	임진B	2014.01.23	0.4	7.9	608	14.5	1.6	6.7	5.5	5.034	0.05	4
39	임진B	2014.02.06	0.6	7.9	393	16.3	2.9	6.6	13.3	4.606	0.057	4
40	임진B	2014.02.12	2.1	7.6	464	14.6	2.1	6.6	8.9	4.908	0.05	3.6
41	임진B	2014.02.21	4.4	8.3	583	16.8	5.5	14	21.7	4.258	0.068	7.2	74.94
42	임진B	2014.02.26	5.1	7.9	573	13.7	1.7	6.7	4.9	4.652	0.05	4.1	22.086
43	임진B	2014.03.06	6.1	7.7	575	12.7	1.4	6.4	28.5	4.63	0.076	3.7	224.93
44	임진B	2014.03.11	5.8	7.6	543	14.2	1.4	6.4	5.4	4.554	0.058	3.8	28.931
45	임진B	2014.03.20	9.6	7.4	624	11.4	1.8	6.3	17	4.876	0.058	3.9	129.848
46	임진B	2014.03.28	13.5	7.4	701	12.3	3.3	7.8	7.8	5.002	0.04	5.4	37.563
47	임진B	2014.04.03	14	7.8	571	10.8	4.7	8.1	7	4.188	0.092	4.4	125.954
48	임진B	2014.04.08	14.3	7.8	533	12.5	4.5	7.8	10.4	3.758	0.052	4.5	24.108
49	임진B	2014.04.17	15.9	8.2	659	10.3	3.1	8	71.6	3.52	0.042	3.8	189.483
50	임진B	2014.04.23	18.7	8.5	695	11.6	3.8	8.2	27.3	2.904	0.07	4.1	31.035
51	임진B	2014.04.29	17	8.3	912	9.9	2.3	7.2	60	3.204	0.142	3.9	137.802
52	임진B	2014.05.08	17.4	8.9	865	10.6	4.2	9	22	3.05	0.082	5.2	19.01
53	임진B	2014.05.14	19	8.1	876	9.4	2.7	8.5	59	3.404	0.116	5.6	211.627
54	임진B	2014.05.22	23.6	7.7	702	7.1	3.7	8.8	69	4.482	0.426	5.9	69.852
55	임진B	2014.05.28	23.8	7.7	685	8.4	2.4	7.8	30	2.634	0.058	4.9	189.844
56	임진B	2014.06.12	25.6	8.2	582	8.6	2.7	8.5	124	2.046	0.252	5.8	140.731
57	임진B	2014.06.18	26.6	8	1023	7.7	3.4	9.4	169	2.094	0.206	6.5	148.752
58	임진B	2014.06.26	26.8	8.5	782	8.8	4.5	9.8	46	2.736	0.126	7.5	165.959